문서번호	시설관리과-15601
결재일자	2017.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
한규수		권승계	06/09 김기상
협조

『방배1,2, 상도2 중블록』공급량 분석보고(5월)

2017.  6.

방배1,2, 상도2중블록 공급량 분석

2017년 상도2중블록외 2개블록 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량 : 1,136천㎥ ⇒ 전년대비 –0.9% 감소

(단위: 천㎥)

5월	2016년		2017년
	공급량	일평균 공급량	공급량	일평균 공급량	증감량	증감율
상도2중블록	341	11	330	10.6	-11	-3.2
방배1중블록	404	13	393	12.7	-11	-2.7
방배2중블록	470	15.2	457	14.7	-13	-2.8
계	1,215	39.2	1,180	38	-35	-2.9

□ 전년대비 공급량 변화도

1) 상도 2 중블록

※ 공급량이 전년도보다 증가하였으나, 전반적으로 양호하게 관리되고 있음.

2) 방배 1중블록

※ 공급량이 전년도에 비하여 감소되었으며, 전체적으로 안정단계에 있음

3) 방배 2중블록

※  공급량이 전년도보다 감소하였으며, 양호하게 관리되고 있음.

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2016년 5월		2017년 5월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	공급량	일평균	전년대비
					증/감량	증/감율
상도2중블록	341	11	330	10.6	-11	-3.2	고립
방배1중블록	404	13	393	12.7	-11	-2.7	고립
방배2중블록	470	15.2	457	14.7	-13	-2.8	고립

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 분야별 증ㆍ감 원인 분석

○ 수전수 증ㆍ감 현황(상도2중블록외 2개블록)

- 동작구 수전은 18,370전으로 전년 동월대비 525전 증가

구 분		계	구 경
			13	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
상도2중블록	‘16.4월	4,419	3,539	557	173	59	50	16	9	7	4	5
	‘17.4월	4,512	3,633	549	174	61	50	19	10	7	4	5
방배1중블록	‘16.4월	7,247	6,295	260	266	227	137	36	8	9	6	3
	‘17.4월	7,480	6,501	260	272	243	141	37	8	10	6	2
방배2중블록	‘16.4월	6,170	4,688	679	423	231	89	39	8	4	4	5
	‘17.4월	6,383	4,876	678	424	251	93	40	8	4	4	5
소계		17,836	145,522	1,496	862	517	276	91	25	20	14	13
		18,361	145,996	1,482	870	555	284	96	26	21	14	12
증/감량		525	474	-9	8	38	8	5	1	1	0	-1

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2015년 5월	2016년 5월	2017년 5월
일 평균기온(℃)	18.5	19.6	19.5
평균 최고기온(℃)	24.9	25.7	25.4
평균 최저기온(℃)	13.6	14.1	14.4
강우일수(일)	6	9	5
강우량(㎜)	28.9	160.5	16.1

※ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	상도2	방배1	방배2
2016년 5월	6	3	2	1
2017년 5월	4	1	0	3
증 / 감	-2	-2	-2	2

○ 공공용수 사용 현황(동작구)

구분	총공급량 (천㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율	계	연간 단가	송배수관정비공사	취약 관로	배수지 청소용수	물세척수	수계전환 등
4월	3,556	0.000295	1,052	-	-	79	-	973	-

Ⅲ		공급량 증․감 요소 분석

○ 상도2중블록 공급량 증․감 요소 분석

- 흑석3구역 재개발 추진중(338세대)있으며 인근지역에서 72수전이 증가

되어 공급량이 약간의 증가는 되었으나 안정적임.

○ 방배1중블록 공급량 증․감 요소 분석

- 사당1재개발(사당3동 169-17번지 일대)이주중에 있으며 분기점 폐쇄   인입관 12개소 시행으로  감소한 공급량을 보이고 있으며, 양호하게   관리되고 있음.

○ 방배2중블록 공급량 증․감 요소 분석

- 사당3재건축(터파기 공사중) 공급량이 전년도 대비 감소 추세 및 전월   대비 감소한 공급량을 보이고 있으며, 양호하게 관리되고 있음.

○ 일반사항

- 신규 입주가구 분석(재개발, 재건축 등)

- 공공용수 사용량, 중블록 경계조정 분석

- 공급량 증가대책 추진사항

- 누수탐지, 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발지역 점검

- 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 이설 및 송배수관 공사현장 퇴수변 점검

○ 기타 : 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리

Ⅳ		향후 추진계획

○ 배급수관 정비 시행

- 공 사 명 : 신대방동 346-25~342-87외 10개소 배급수관 정비공사

- 공사개요 : D=20~300㎜ , L=1,995m

- 사 업 비 : 1,544백만원

- 공사기간 : ’17. 4 ~ ’17. 11

첨 부 : 공급량 분석 1부.  끝.