상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	고도정수처리시설 가동중지에 따른 수질 및 급수운영 계획 알림

광암정수센터 오존주입설비 인입전원 이중화 공사로 인한 고도정수처리설 가동중지 알려드리오니 수질관리 및 급수 운영 업무에 참고 하시기 바랍니다

가. 고도정수처리시설 중지 개요

□ 사  유 : 오존주입설비 인입전원 이중화 공사

○ ACB,ATS,전원케이블 포설 등 부스바 작업

□  중지기간

○  2017.6.19.(월)(10: 00~ 14:00) : 고도정수처리시설  중지 및 정전

○ 2017.6.21.(수)(10: 00~ 14:00) : 고도정수처리시설  중지 및 센터 전체 정전

나. 고도정수처리시설 중지기간 동안 표준정수처리 수돗물 공급

○ 고도정수처리시설 중지기간 동안 표준정수처리 수돗물 공급,복전후 고도정수

처리시설(오존발생기,활성탄흡착지)정상운영

다. 공사기간 동안 수질(잔류염소, 탁도, 지오스민 등 급수운영 감시강화하여 이상이 없도록 조치.

붙임 : 고도정수처리설 가동중지에 따른 수질 및 급수운영계획.끝

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),강동수도사업소장,강동수도사업소장(행정지원과장),강동수도사업소장(급수운영과장)
★주무관	강석규		정수운영과장	정선교		광암아리수정수센터소장	06/15 차윤기
협조자	주무관	정의선		주무관	이준호		주무관	정승경
시행	정수운영과-7576	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개