문서번호	교량안전과-10973
결재일자	2017.6.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	강구조교량팀장	교량안전과장
이제택	정회평	06/20 신응수

2017년도 상반기 영동대교 집중점검 결과보고

2017.  6

안전총괄본부

(교량안전과)

2017년도 상반기 영동대교 집중점검 결과보고

시설물의 안전에 관한 특별법 및 2017년 교량시설물 안전점검 계획에 의거 실시한 영동대교 상반기 집중점검 결과를 보고 드림.

Ⅰ		시설물 개요

□ 위치도 및 현황사진

(위치도)	(현황 사진)

□ 제원 및 현황

시설물명	위 치	구조형식	연장(m)	폭(m)	설계하중	준공년도
영동대교	성동구 성수동 ~ 강남구 청담동	SPG, STB	2,639	3~34	DB-18, 24	1973

Ⅱ		점검 개요

□ 점검근거

○ 시설물의 안전에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제6조

○ `17년 교량시설물 안전점검 시행계획(교량안전과-797호, `17.1.12.)

○ 영동대교 상반기 집중점검 계획(교량안전과-9705호, `17.5.30.)

□ 점검일시 :  2017. 6. 9(금) 14:40 ~ 17:30

○ 점검 참석자 : 총 11명

- 외부점검자(3명) : 전담주치의 동일기술공사 최장환 부사장,

- 내부점검자(8명) : 강구조교량팀장외 2개팀

○ 주요 점검사항

- 상 부 : 교면포장, 신축이음장치, 교통안전시설, 도로부속시설 등

- 하 부 : 하면 백태, 신축이음부 누수, 교좌장치, 배수관 이음부 누수 강재도장 및 변형상태, 교대 및 교각 등

○ 팀별점검구간

담당팀	점 검 구 간
강구조교량팀	본교 북단 A1~P3, 접속교, A, B, E, F 램프 상·하류 전구간(상·하부)
기술점검팀	본교 남단 P13~A2, G, H, I램프 상·하류 전구간(상·하부),

□ 점검사진

Ⅲ		점검결과 및 조치계획

□ 점검결과

○ 본선 신축이음 하부 낙교방지 시설 신축이음부 구속

- 거동방해로 인해 시설물에 영향을 미칠 수 있으므로 정확한 원인 및 대책 필요

○ 본교 및 램프 신축이음 유도배수재 손상 다수

- 보수 또는 재설치 필요

(신축이음부 구속)	(유도배수재 손상)

□ 조치계획

○ 유도 배수재 손상 등 경미한 사항은 한강일상유지 보수공사 업체에 작업시시하여 조치하고

○ 신축이음부 구속에 대하여는 진행중인『영동대교 정밀점검용역』에 과업지시하여 원인 및 대책을 제출토록하여 그 결과에 따라 조치

○ 점검 결과는 시설물 정보관리 시스템(F.M.S) 입력 조치

○ 외부전문가(전담주치의 최장환 부사장) 점검수당 20만원 지급

붙 임 : 1) 상반기 영동대교 집중점검 결과------------ 2부.

2) 영동대교 집중점검 결과 외부전문가 의견--- 1부. 끝.