문서번호	교량안전과-11050
결재일자	2017.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
최원혁		정회평	06/20 신응수
협조
	기술점검팀장		박영권

반포대교 상반기 집중점검 시행계획

2017. 6.

안전총괄본부

(교량안전과)

반포대교 상반기 집중점검 시행계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2017년 교량시설물 안전점검 세부 추진계획에 의거 반포대교 상반기 집중점검을 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		시설물 현황

□ 시설물 현황

○ 위    치 : 반포대교(용산구 서빙고동 ~ 서초구 반포동)

○ 규    모

- 본  교 : 폭 15~25m,  연장 1,490m(스틸박스거더)

- 잠수교 : 폭 18m,  연장 795m (RC슬라브, 강상판형교)

- 램프A,B : 폭 6m, 연장 260m (스틸박스거더)

○ 설계하중 : DB-24(잠수교 : DB-18)

○ 준    공 : 1982.6월(잠수교 : 1976.7월)

(위치도)		(현황사진)

Ⅱ		점검개요

□ 점검개요

○ 점 검 일 시 : 2017. 6. 23.(금) 14:30 ~ 17:00

○ 점 검 대 상 : 반포대교 전 구간

○ 점검 참석자 : 총 12명

- 외부점검자(5명)

․전담주치의 : 한국건설기술연구원 선임연구위원 박영환

․정밀안전진단 용역사 : ㈜한국국토안전연구원 관계자 4명

- 내부점검자(7명) : 강구조교량팀, 기술점검팀 7명

○ 주요 점검사항

- 상부 : 교면포장, 신축이음장치, 난간, 부속시설 등

- 하부 : 바닥면 하면, 거더, 받침장치, 교각, 교대 손상여부 등

※ 안전모, 안전화, 점검배낭 등 점검장비 지참

□ 팀별 점검구간

점 검 팀	점 검 구 간
강구조교량팀	반포대교 본교(P13~A2), 램프 A,B
기술점검팀	반포대교 접속구간(A1~P13), 잠수교 전구간(P13~39)

□ 점검 세부일정

○ 14:00            : 시청 출발

○ 14:30            : 현장 집결 (반포대교 남단 한강시민공원 주차장)

○ 14:30 ～ 15:00 : 시설물 현황 및 점검동선 설명

○ 15:00 ～ 17:00 : 시설물 점검 실시

Ⅲ		점검결과 조치계획

□ 점검결과 단순 지적사항은 일상유지 보수공사로 정비

□ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획 수립후 시행

Ⅳ		행정사항

□ 팀별 점검결과는 담당팀장 결재 후 강구조교량팀으로 제출, 강구조교량팀에서 총괄수합 보고 및 지적사항 조치

□ 외부전문가 점검수당 지급(20만원)

붙임  1. 팀별 점검구간 1부.

2. 주요 점검사항 및 점검양식 1부.

3. 중점 유지관리 사항 1부.  끝.