문서번호	교량안전과-11240
결재일자	2017.6.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
이해오름		박영권	06/23 신응수
협조
	주무관		조현범

성산대교 상반기 집중점검 결과보고

(우기대비 점검 병행)

2017.  6.

안 전 총 괄 본 부

(교량안전과)

성산대교 상반기 집중점검 결과 보고

(우기대비 점검 병행)

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2017년 시설물 집중점검 계획에 의거 성산대교 상반기 집중점검(정기점검) 결과를 보고 드림

※ 근거 : 성산대교 상반기 집중점검 시행계획(교량안전과-8858호, ’17.5.17.)

Ⅰ		위치도 및 현황사진

성산대교 올림픽대로 서부간선로 강변북로
위 치 도	현 황 사 진

Ⅱ		시설물 현황

구 분		본 교	접 속 교	램 프
위 치		영등포구 양화동 ~ 마포구 망원동
준공년도		1980년 DB-18(2등교)
제 원		폭 : 27m(6차로) 연장 : 1,040m	폭 : 27~39.15 m(6~8차선) 연장 : 461.24m	폭 : 8.9~15m(1~3차선) 연장 : 765 m
구조 형식	상부	Gerber Truss교, 10경간 (주경간장 120m)	SPG교, 13경간 (경간장 25 ~ 52.4m)	SBG교 / PSC I빔교,32경간 (경간장 20 ~ 40m)
	교각	라멘식(2주식)	라멘식 (2주식, 3주식, 다주식)	T형
	기초	우물통	우물통 / 강관파일	강관파일

Ⅲ		점검 개요

▢ 점검일시 : 2017. 5. 25(목) 14:30 ~ 17:30

▢ 점검대상 : 성산대교 전 구간

▢ 점검인원 : 총 22명

❍ 내부 : 기술점검팀장 등 17명(교량안전과 직원)

❍ 외부 : 5명

- 성산대교 주치의 길흥배(도로교통연구원 수석연구원)

- 2016년 성산대교 정밀안전진단 참여기술자 박재욱(한국시설안전공단)

- 첨가시설(상수도, 통신케이블) 관리기관 점검자 2명

▢ 팀별 점검구간

팀 명	점 검 구 간
교량기획팀	교량 본선, 접속교 상부
교량관리팀	북단접속교(A1~P3) 하부, 북단 B램프, F램프 상·하부
특수교량팀	P8~P13 하부
강구조교량팀	남단접속교(P13~A2)하부, 남단 램프H-H' 하부
강남일반교량팀	남단 J1램프, L1램프 상·하부
강북일반교량팀	남단 J2램프, L2램프 상·하부
기술점검팀	P3~P8 하부

▢ 점검사진

점검 실시 전 단체 사진	본선 하부 점검

Ⅳ		점검 결과 : 별첨

❍ 보도부 전선관 침범 사항은 즉시 조치 완료

❍ 신축이음 고정볼트 풀림 등 부속시설 파손, 단부가로보 연결볼트 부식, 교량 상부 점멸등 고장, 배수관 손상 등이 다수 적출되었음

Ⅴ		조치계획 및 행정사항

❍ 점검결과 지적사항은 성산대교 성능개선공사 시행부서인 토목부와 협의 시행- 단순지적사항은 ‘17년 한강교량 일상유지보수공사로 정비

- 한강교량 일상유지보수공사로 시행한 작업내용은 토목부에 통보

❍ 주의관찰 사항에 대하여는 지속적 관찰을 통해 이상 유무 확인

❍ 점검결과는 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력 조치 완료

❍ 외부위원 점검 수당 지급 (지급금액: 200,000원) 지급

붙  임 : 1) 성산대교 상반기 점검결과 및 조치계획 1부.

2) 성산대교 상반기 점검사진 1부.

3) 외부전문가 자문의견서 1부.  끝.