문서번호	경제정책과-13857
결재일자	2016.9.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	홍릉클러스터팀장	산업거점조성반장
정상진	이남숙	09/12 김재진

홍릉 앵커조성 기본설계(안) 검토회의 결과보고

2016. 9

경제진흥본부

(산업거점조성반)

홍릉 앵커조성 기본설계(안) 검토회의 결과보고

홍릉 앵커조성 본관 리모데링공사 기본설계(안)을 마련하기 위하여 전문가 검토회의를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일  시 : ’16. 9. 8.(목) 15:00 ~ 17:00

○ 장  소 : 홍릉앵커(구 농촌경제연구원) 다목적홀

○ 참석자 : 자문위원(3명) 등 14명

- 전문가(3) : ****************************,

****************

- 운영기관(3) : 한국보건산업진흥원 김용우창의기술경영단장외 2

- 용 역 사(3) : 제이유건축사사무소 박제유 대표외 2

- 서울시(5):   산업거점조성반장, 도기본 건설총괄과장외 담당자

○ 회의내용 : 홍릉 바이오․의료 앵커 조성 관련 본관 리모델링 기본 설계(안)에 대한 의견수렴

□ 주요의견

【○○○ 자문위원】

○ 지하 부족한 컨벤션홀의 공간확장을 위해 선큰가든 방향으로 확장 방안 뿐만아니라 실내 정원으로도 확장 방안을 모색하면 잠재력이 많고 효율적인 공간 활용이 가능할 것임.

○ 바이오텍 지원 사업이라면 설비공사(전기,통신,인터넷 등 통합 실시)를 통합하여 실시함으로써 디자인이 훼손되지 않도록 조치

○ 고급스러운 원목마루 마감재료 사용보다는 소박하고 다목적으로 사용할 수 있는 마감재료 사용 검토

○ 계단 등의 실내 조적벽체 부분에 대한 조명계획 필요

【○○○ 자문위원】

○ 실내 정원을 컨벤션홀과 이어서 네트워크 공간으로 사용하는 것은 매우 좋은 생각임. 다만 행사시 1층과의 소음을 어떻게 차단할지 등은 검토가 필요함.

○ 수직적인 동선 연결, 1층에 출입구 등도 더 열수 있지 않나 특히 가운데 로비, 오픈된 공간을 통해 2층으로의 접근로를 만든다든가 하는 식의 수직적 소통이 확장될 필요가 있음.

【KHIDI 창의기술경영단장】

○ 지하 컨벤션홀 음향설비시 울림 현상이 발생하지 않도록 검토 필요

○ 시설 이용자 등을 위해 건물과 건물 사이 쉬운 동선 연결을 고려

【산업거점조성반장】

○ 3개 건물은 별개이지만, 동선 연결이 수월하게 이어질 수 있도록 설계에서 반영해 주었으면 함.

○ 본관 11월 공사발주 뿐만아니라 신관, 별관도 설계 일정대로 추진

【도기본 건설총괄과장】

○ 주․야간 시설물 보안에 대한 검토하여 출입구 개설 필요

○ 공사가 11월에 발주되려면 10월까지 실시 설계가 마쳐질수 있도록 공간별 구획 조기 확정

【홍릉클러스터 팀장】

○ 건축물 내부의 층고(3.4m)가 매우낮아 천정노출, 인테리어 지양 등  공간의 확장(개방감 제고) 필요.

○ 지하 컨벤션홀의 확장시 철거가 불가능한 기둥벽외에 지장물(문등) 최소화

□ 향후계획

○ 회의결과 검토 반영후 기본 설계(안) 자문회의 개최 : 9.23(금) 예정