#2원심탈수동 안전 및 가동일지(04월09일)	결재	근무자	반장	담당	과장
		임재면	박노경	신성현	04/10 박명우
2014년 04월09일 수요일

구분 시간	원심탈수기 (30㎥/hr.55kw)										슬러지 공급펌프 (20～80㎥/hr.11kw)										폴리머 공급펌프 (2～8㎥/hr.2.2kw)						폴리머탱크및교반기 (20㎥.7.5kw)		폴리머공급기 (24～96kg/hr)		저류조송풍기 (2,400Φ, 15kw)		탈취설비 (HBR)
	1호			2호			3호				1호				2호				3호		1호		2호		3호		1호	2호	1호	2호	1호	2호	1호
00:00～02:00																																	0
02:00～04:00																																	0
04:00～06:00																																	0
06:00～08:00																																	0
08:00～10:00				0			0								21				20				3.7		3.6		0			0			0
10:00～12:00				0			0								21				20				3.7		3.6			0		0			0
12:00～14:00				0			0								21				20				3.7		3.6		0			0			0
14:00～16:00				0			0								21				20				3.7		3.6			0		0			0
16:00～18:00				0			0								21				20				3.7		3.6		0			0			0
18:00～20:00				0			0								19				18				3.5		3.4			0		0			0
20:00～22:00																																	0
22:00～24:00																																	0
계	3 대										3 대										3 대						2 대		2 대		2대		1대
※ 근 무 자 확 인 ※																										※ 안 전 점 검 및 정 비 사 항
시 간						구 분						직 명					성 명									※ 원심 탈수기 2,3호기 상태점검후 가동(08:10) ※ 케잌호퍼 유압실린더 점검 ※ 원심탈수기 유압오일 냉각수펌프 점검 ※ 원심탈수기 2,3호 차속,토오크, 및 탈리액 점검 ※ 배양조 터보브로와 가동상태 점검 ※ 스크류 컨베이어 2,3호 점검 ※ 원심농축기실 바닥 이물질 물 청소 작업 ※ 약품탱크 1,2호 노즐청소 작업 ※ 탈취기 영양제 투입량 조정 ※ 원심탈수기 2,3 호기 가동 정지(19:00)
09:00～18:00						일근						기계6 전기7 전기7					박 노 경 임 재 면 최 윤 석
※ 탈 수 기 운 영 현 황 ※
약품사용량(kg)			80					슬러지처리량						418				케익생산량(톤)				43.82
※ 분뇨 소화슬러지 #3소화조 이송량 ※
공급시간			00:00~24:00							3소화조 슬러지이송량								1,063
※ H B R ※
잉여슬러지		91			분뇨슬러지				0				계			0				분뇨소화조투입량				0