문서번호	시설관리과-8318
결재일자	2014.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	소장
강무진		이시우	04/11 정운진
협 조
	기전팀장			정임근
	주무관			代이용민

대현산배수지 『통합감시제어센타』

인테리어공사 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013. 4.

명에 의거 대현산배수지 내 중앙제어센타(장비,시설)의 설비개량에 따른 내부 인테리어공사 정비계획을 아래와 같이 보고합니다

보고자 : 지방시설주사보  강 무 진

□ 관련근거

○ ’14년 대현산배수지 통합감시제어센타 구축 추진계획보고【시설관리과-4304(2014.2.27)】

□ 보고내용

○ 정비방안

가. 제어실내 직원휴게실은 인테리어 시공에서 제외함(캐비넷등 비품 재사용)

나. 인테리어 면적(바닥, 벽면)은 스크린 칸막이 뒷부분은 제외

- 벽 :  전체198㎡ ⇒ 시공128㎡ 축소로 시공비 절감

- 바닥: 전체135㎡⇒  시공 88㎡  축소로 시공비 절감

- 천정 : 전기공사는 기전팀 별도시행

다. 바닥은 스틸전도성 판넬시공으로 미관을 향상하고 청소가 용이하게 함

- 하부 철골틀 재사용 : 4,500천원 절감

라. 출입문(철문)은 미관향상 및 내부 유지관리의 편의성을 도모하고자 강화유리 출입문으로 교체함

- 소방법 저촉유무 확인결과 이상없음

마. 외부 창(샷시)는 방염 롤스크린 블라인드 설치 및 단열효과를 향상하기

위하여 단열필름 시공

바. 내부 냉ㆍ난방을 위한 천정 시스템 에어콘 설치 : 2개소

사. 기존 가스보일러 운전에 따른 난방비 절감을 위해 전기보일러 교체시공

- 직원 휴게실 전용으로 시설

아. 휴게실 주방은 뒤쪽으로 이전설치하고 노후된 시설(씽크대)은 추가구매 시공

자. 2층에는 별도 화장실이 없어 근무자 근무환경 편의를 위해 간이 화장실

(소변기) 추가설치

○ 세부정비계획

시공 위치	시공내역		시공방법 검토		검토의견	비고
	공종	수량	공법	금액 (천원)
제어실	천정	140.2 ㎡	매입등 /2단	9,000	* 매입(삽입)등을 사용하여 밝은 사무실 및 제어공간 창출 *2단 층 구조 형식	*전기공사 별도 *자재만 시공
	벽체	128 ㎡	패널& 필름	15,500	*띠장과 패널을 사용하여 하단과 상단을 구분 *깨끗한 업무공간 연출	*인테리어 필름,목재
	바닥	88.3 ㎡	스틸 전도성판넬	9,000	*기존 바닥전선 배관으로에 따른 하부 철골위 전도성판넬시공 *부드러운 보행감,진동흡수	*긁힘에 강함 *하부철골 재사용
	스크린 칸막이	22.61 ㎡	판넬& 목재	1.500	*대형 스크린 칸막이로 스크린 규격외 바탕 인테리어 마감 *상단 롤스크린 설치	*붙임참조 -뚝도아리수 제어실 참조
	출입문		유리문교체	3,000	소방법 이상없음	*뚝도 아리수 제어실 참조
	외부창 샷시	43.13 ㎡	재용	4,400	롤스크린 블라인드 설치 외창 열차단 필름시공	*외풍차단 *단열효과
	전기보일러	1개소		900	난방비 절감 휴게실 설치	*가스보일러 대체시공
	시스템 에어콘	2개소	SY-072HD4B	3,000	*스마트 인버터 기술로 경제적인 냉난방 *냉난방겸용 4way 카세트형 *냉방면적 :58.5㎡	냉방:7,200W 난방:6,600W
	콘솔 데스크			9,500	*팔걸이 상판은 멤브레인 *기본 MDF가공, 우레탄 도장 *열배출타공판은 1.2T	*지정 무늬목& HPM마감
	씽크대	1개소		1,000	* 신규설치
	2층 화장실	1개소		900	* 신규설치 *세면기 포함

* 공사별 자재내역(사진) 붙임문서 참조

□ 조치계획

○ 상기와 같은 사항으로 대현산배수지 통합감시제어센타 제어실 인테리어 시공을 위하여 시설물 연간단가계약 업체에 작업지시토록하고 시설관리공단으로 하여금 감독토록 조치하고 추후 정산에  반영코자 합니다.

○ 공사현황

- 공사명 : 2013년 동대문구관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속공사)

- 공사개요(금액) : 제어실 내부 인테리어 시공(약 57,700천원)

- 예산과목 : 상수도사업비,영업비,배급수비,수선유지교체비(가압장ㆍ배수지 환경정비)

붙임 : 1. 통합감시제어센타 구축 추진계획 (소장)방침서 1부.

2. 공법별 시공 및 자재 내역(사진포함) 1부.

3. 평면 배치도 1부. 끝.