문서번호	교량보수과-1104
결재일자	2014.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		교량보수과장
김근섭		04/14 김종대
협 조
	주무관		김중철

정기점검 보고서

(영동대교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

성동도로사업소

(교령보수과)

정기점검 보고서

(영동대교)

□ 시설물 현황

시설물명		규모	종구분/등급		형식		준공년도
영동대교		본선 폭 25~34m 연장 1,017m 램프 폭4.5~7m 연장1,442m	종구분 : 1종 상태등급 : B등급		플레이트 거더 강박스 거더		1973(본교,접속교) 87~95(램프)
관리책임자	성동도로사업소 교량보수과			주무관		김 근 섭
점 검 자	성동도로사업소 교량보수과			주무관		김 근 섭
				주무관		김 중 철

□ 점검일자 : 2014. 4. 10(목)

□ 점검구간 : 영동대교 I, H 램프 (상부,내부)

□ 점검결과

위 치	손상내용	손상규모	조치계획	사진 번호
IP6	신축이음부 잦은 손상구간 점검 특이사항 없음	-	-	1
IP8	하부 죠인트부분 콘크리트 박리 (하부 통행 없는곳임)	2 개소	일상유지보수로 정비 예정	2
I램프	박스내부 양호	-	-	3
H램프	연석부 손상	2개소	일상유지보수로 정비 예정	4

첨부  점검결과 사진 1부.  끝.

영동대교 점검 결과 사진

1	IP6 신축이음부 확인			2		IP8하부 죠인트부분 콘크리트 박리
3	I램프 박스 내부 양호			4	H램프 연석부 손상
5				6