문서번호	도시철도토목부-9611
결재일자	2017.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목3과장	도시철도토목부장
정성환		호경수	07/26 김진팔
협 조
	토목1과장			윤방식
	궤도과장			최진규

『하남선1공구 건설사업 사후환경영향조사용역』

사후환경영향조사 결과 보고(2분기)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 07.

도시철도토목부

『하남선1공구 건설사업 사후환경영향조사용역』

사후환경영향조사 결과 보고(2분기)

『지하철 하남선1공구 건설사업 사후환경영향조사용역』 과업수행 과 관련 17년도 2분기 사후환경영향조사 결과에 대한 보고 임.

※동기공 2017-2905호(2017.07.19.)와 관련임-2분기 보고서 제출

▢ 관련근거

○ 환경정책기본법 제12조(환경기준의 설정) 및 같은법 시행령 제2조(환경기준)

○ 환경영향평가법 제35조(협의내용의 이행 등)

- 사업자의 협의내용 이행, 협의내용 관리대장에 이행 상황 기록‧공사현장 비치, 협의내용 관리책임자 지정‧통보

○ 환경영향평가법 제36조(사후환경영향조사)

- 사업자의 사후환경영향조사 결과 통보, 필요시 환경피해방지 조치

○ 사후환경영향조사 결과 후속조치에 관한 업무처리 지침(환경부 예규)

○ 과업내용서 Ⅶ.3(분기별 조사결과 보고)

▢ 대상 사업장 : 2개 공구

○ 하남선(5호선 연장) 1-1공구, 1-2공구

▢ 조 사 기 간 : 2017.04.01. ~ 2017.06.30

▢ 2분기 현장조사 주요내용

○ 사업장 환경영향조사

- 대기질, 수질(지표수, 지하수위), 소음, 진동, 동․식물상

○ 환경영향평가 협의내용 이행결과

- 대기질, 수환경, 토지환경, 친환경적 자원순환, 소음․진동

▢ 환경영향조사 및 협의 이행사항 결과

구분			조사일	조사지점		조사결과	목표기준	적합여부
대기질			17.04.10∼13 17.05.15∼18 17.06.05∼09	2지점	PM-10	42.0～61.0㎍/㎥	80㎍/㎥	적합
					NO2	0.023〜0.037ppm	0.060ppm	적합
수질	지표수		17.05.18	4지점	pH DO BOD SS 유량	7.36～7.71 8.3～8.7㎎/L 2.2～3.7㎎/L 3.2～13.2㎎/L 0.0372～259.3300㎥/s	-	-
	지하 수위		17.05.18	2지점	12.4m 13.8m	-	-	-
토 양			17.05.18	1지점	Pb	16.954mg/kg
소음			17.05.16∼18	6지점		주간 53.0～65.9㏈(A)	65.0dB(A)	일부 부적합
						야간 49.9～56.2㏈(A)	50.0dB(A)	일부 부적합
진동			17.05.16∼18	6지점		주간 19.3～44.1㏈(V)	65.0㏈(V)	적합
						야간 16.5～33.9㏈(V)	60.0㏈(V)	적합
동· 식물상		동물상	17.05.30	계획노선 및 주변지역		∘포유류: 5과 5종 ∘조류: 12과 19종 ∘양서류: 2과 2종 ∘파충류: 1과 1종 ∘곤충류: 37과 59종 ∘어류: 1과 1종 ∘저서성 대형무척추동물 : 8과 9종	-	-
		식물상	17.05.30	계획노선 및 주변지역		∘귀화식물 : 8과 19종 ∘생태계교란종 : 1종	-	-

○환경영향조사

구분	주요 이행내용
1. 대기환경	① 세륜․세차시설 설치 - 0km070 지점(철거) - 0km660 지점 ② 살수차 운행 ③ 방진망 설치
2. 수환경	① 현장사무소 발생오수 하수종말처리시설로 연계처리 ② 우기시 공사 중지 ③ 복공판 설치 중 ④ 고덕천교 가도 설치 ⑤ 오탁방지막 설치 ⑥ 임시집수정 설치 중 ⑦ 흙막이 공법 및 차수공법 진행 중 ⑧ 폐수처리시설 설치 및 처리수 하수종말처리시설로 연계처리
3. 토지환경	① 1-1공구 : 폐유저장소 설치 ② 1-2공구 : 폐유는 건설기계 업체에서 자체 반출 처리
4. 친환경적 자원순환	① 건설폐기물 : 전문처리업체에 위탁처리 ② 임목폐기물 : 전문처리업체에 위탁처리 ③ 생활폐기물 : 분리수거함 설치하여 분리수거 후 구청 운영시스템을 이용하여 처리
5.소음진동	① 장비분산투입 ② 가설방음판넬 설치 - 고덕주공아파트 3단지(아파트 재건축으로 정온시설에서 제외) - 대한연세요양원 - 하나님의 교회 - 강일성모노인요양원 - 강일리버파크 9단지 - 고덕리엔파크2단지 ③ 소음자동측정기 설치 - 대한연세요양원

○ 환경영향평가 협의내용 이행결과

참조 : 협의내용 이행 현황(하남선1-1공구, 1-2공구)

▢ 사후환경 조사 및 협의이행 결과

《사후환경 조사》

○ 6개 측정지점(NV-1,2,3,4,5,12)에서 주‧야간소음을 측정한 결과, 주간소음의 경우 1개 지점(NV-4)에서 기준치(65dB)를 초과하고 야간소음의 경우 6개 지점(NV-1,2,3,4,5,12)에서 기준치(50dB)를 초과함

★ 하남 1-1공구 : 2개 지점

- 주간소음 관리기준 만족, 야간소음 관리기준 초과

★ 하남 1-2공구 : 4개 지점

- 주간소음 관리기준 초과, 야간소음 관리기준 초과

○ 기타환경(대기질, 수질, 진동 등) 요인은 기준치 이하로 측정 조사 되었음.

《환경영향평가 협의내용 이행 결과》

○ 대기질 세륜세차시설 설치 3개소

★ 하남 1-1공구 : 1개소(철거-주공 3단지)

★ 하남 1-2공구 : 2개소(설치 1-1공구 현장사무실 북측, 미설치 1-강일성모요양원)

○ 소음진동 소음자동측정기 설치 2개소

★ 하남 1-1공구 : 1개소(설치-연세요양원)

★ 하남 1-2공구 : 1개소(미설치-강일성모요양원)

▢ 보고자 의견

○ 하남선 1공구 건설사업 “사후환경영향조사용역” 과업 사후환경영향 조사 결과 야간소음의 경우 대부분의 지점에서 소음 관리 기준치 초과 측정 되었으나,

○ 주간공사의 경우 공사가 대부분 지하에서 이루어지는데 관리 기준치와 비슷한 소음도를 발생시키는 것으로 보아, 생활소음 및 교통소음에 의한 원인이 주요할 것으로 사료되나, 현장 공사 소음도 무시할 수 없으므로, 소음 민원발생 예방을 위한 한경영향 저감대책 을 충실히 이행하고, 특히 해당 사업장의 공사중 발생 소음 주의가 필요함.

- 야간공사의 경우 `17년부터 일부 시작하였으나 야간공사가 없는 `15년, `16년에도 비슷한 야간소음으로 조사되어 도로소음 및 생활소음에 의한 원인이 주요한 것으로 판단됨

○ 기타환경(대기질, 수질. 진동 등)요인은 관리 기준치에 만족하게 조사 됨.

○ 환경영향평가 협의내용 미이행 해당 사업장에 대하여 조치 업무지시.

○ 하남선 1공구 건설사업장 사후환경영향은 지속적으로 환경 기준치에 만족토록 현장 환경관리코자 합니다.

▢ 행정사항

○ 1분기 환경영향조사결과 보고서 배부(2개 사업장) 2부

○ 환경영향평가 협의내용의 미이행 해당 사업장 이행조치 업무지시

붙임 : 1. 사후환경영향조사결과 보고서제출(2분기) 공문 1부.

2. 요약보고서(2분기) 1부.  끝.