문서번호	시설과-1226
결재일자	2014.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최지효	홍순철	변규열	04/14 이춘희
협 조
	공원운영과장		이상용
	시설팀장		백운도

2014년 보라매공원 시설물 재정비 실시설계 용역보고회 개최결과보고

2014. 4.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

2014년 보라매공원 시설물 재정비 실시설계 용역보고회 개최결과보고

2014년 보라매공원 시설물 재정비 실시설계용역 추진관련 용역  진행사항에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 2014년 보라매공원 시설물 재정비 실시설계용역

용역기간 : 2014. 3. 7 ~ 4. 19

계약업체 : ㈜그룹한 어소시에이트 대표 박명권

계약금액 : 12,640천원

용역내용 : 다중이용시설 및 위험시설 정비

Ⅱ		보고내용

보고일시 : 2014. 4. 10(목) 15:00~17:30

참 석 자 : 총 8명

▸ 동부공원녹지사업소장, [공원운영과] 과장, 시설팀장, [시설과] 과장, 시설팀장, 담당, 용역사 2

보고내용

▸ 과업의 개요

▸ 현황 및 재정비계획

- 와우산 및 북동산 토사유출사면 정비, 잔디광장 트랙 보수, 테니스장 정비 등

▸ 테니스장 사례 및 비교

- 사례 및 선호도조사, 설문조사결과, 바닥포장재료 비교·분석

▸ 개략공사비

Ⅲ		회의의견

동부공원녹지사업소장

▸ 공원 시설물 중 더 시급한 대상지가 있는지 검토하여 예산 내 본 과업에 반영

▸ 북동산 토사유출사면에 식재 가능한 초화류(음지식물) 검토 필요

▸ 잔디광장 트랙 탄성포장의 경우 덧댐 보수할 경우 효과가 없으므로 일정구간을 컷팅하여 정비하는 것이 바람직함

▸ 테니스장 포장재료는 설문조사결과를 반영한 인조잔디 5면, 클레이 2면으로 정비하는 것이 적정함

공원운영과장

▸ 보라매병원 주차장 뒤 북동산 사면의 경우 토사유출을 방지할 수 있는 근본적인 대책이 필요

▸ X-게임장 및 농구장이 노후되어 안전사고 우려가 있으므로 예산관계상 본 과업에 포함되기 어려울지라도 정비에 필요한 개략공사비가 어느 정도 되는지 파악하여 향후 예산확보 시 참고할 수 있으면 좋겠음

[시설팀장]

▸ 와우산의 경우 우기시 주택가로 빗물과 토사가 유입되어 민원불편사항이 발생하므로 배수체계 정비 필요

▸ 잔디광장 트랙의 경우 포장부 돌출로 인해 보행자가 걸려 넘어지는 등 안전사고가 빈번히 발생하므로 돌출이 가장 심한 일부분(농촌체험장 부근)만이라도 정비 필요

Ⅳ		검토의견

안전사고 발생 우려가 있는 시설물에 대한 추가 반영을 검토한 결과 예산관계상 본 과업내 포함되기 어려우므로 향후 예산확보하여 정비

정비대상	소요예산(천원)		비고
X게임장 (880㎡)	334,750
	철거공사	16,500	기존 구체 및 판넬 철거
	포장공사	87,000	스케이트판넬(수입)
	구체공사	154,000	기초 및 구체
	기타비용	77,250
농구장 (928㎡)	87,069
	철거공사	14,830	우레탄철거, 폐합성수지 처리
	배수공사	12,300	측구수로관, 빗물받이
	포장 및 시설	14,000	면정리, 라인마킹, 농구대(4개)
	관급자재 및 기타	42,939	우레탄 포장, 제경비 등

용역보고 및 현장시찰 결과 제시된 의견을 반영하여 실시설계코자 함

Ⅴ		향후계획

실시설계, 성과품 납품

설계심사(자체), 공사발주 등

붙임 1. 보고자료 1부.

2. 회의사진 1부.  끝.