문서번호	시설관리과-5567
결재일자	2014.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
기전팀장	시설관리과장	강동수도사업소장
김종희	이계환	04/16 원응연
협 조

2014년 자동제어설비 유지관리용역 시행계획

2014. 4.

강동수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 자동제어설비 유지관리용역 시행계획

자동제어설비 유지관리용역 계약기간 만료에 따른 2014년 관내 배수지, 가압장, 증압장 등의 원격감시제어시스템 운영에 따른 자동제어설비 유지관리용역을 시행하여 아리수의 안정적 공급에 기여하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

○ 서울시상수도사업본부 시설관리과-3416(2012. 8. 9)

→ 자동제어설비 유지관리용역 시행

Ⅱ		시 설 현 황

계	중앙제어실	배수지	가압장	증압장
11	1	3	2	5

Ⅲ		용 역 대 상

○ 자동제어설비 유지관리용역 대상 : 총10개소

구 분	시 설 명
중앙제어실(1)	사업소 아리수통합정보센터
배 수 지(3)	길동, 오금, 거마
가 압 장(1)	거마	오금가압장 제외
증 압 장(5)	천호, 명일, 가락1, 가락2, 장지

※ 가압장, 배수지 동일장소에 위치한 곳은 1장소로 점검(오금)

Ⅳ		용 역 개 요

○ 용역기간 : 2014. 5. 1 ∼ 2015. 4.30

○ 점검주기 : 각 시설물별 분기별1회 점검

○ 주요점검 및 용역내용

- PLC CPU, I/O CARD 등 하드웨어 시스템 설치 및 작동상태

- PLC S/W 및 감시제어 HMI S/W(Autobase) 등 프로그램의 정상 작동 여부

- 데이터 송수신 상태 및 데이터베이스 백업 등 관리상태

- 압력계, 수위계 등 각종 센서측정값 전송상태

- 자동제어설비(PLC) 분해, 청소, 조립

- 돌발사고 발생시 현장 출동 등

Ⅴ		입찰 및 계약방법

○ 계약방법 : 전자공개수의계약

○ 입찰참가자격

- PLC 및 자동제어설비 점검은 전문성이 요구되고 설비의 안정적인

운영과 시스템의 중요성 및 고장발생시 A/S 등을 고려하여,

- 소프트웨어진흥법에 의한 소프트웨어 사업자(컴퓨터관련 서비스

사업)로서 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법 제9조에

의한 전산업무(소프트웨어)개발 직접생상 증명확인서를 소지하고,

주된 영업소의 소재지가 서울, 경기에 소재한 상수도시설 자동제어

설비 구축 또는 유지관리 실적(단일규모 1천만원 이상)이 있는 업체

Ⅴ		소 요 예 산

○ 예 산 액 : 약22,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,기본경비(99202),

수선유지교체비(214),시설장비유지비(06),

자동제어설비유지관리용역

Ⅴ		기 대 효 과

○ 전문인력 및 장비를 통한 예방점검 시행으로 안정적 설비 운영

○ 신속한 복구체계 구축으로 시민에게 안정적으로 아리수 공급

첨부 : 용역 시행근거 관련문서 1부.  끝.