＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 04월 16일 수요일								결재	근무자		반장		담 당				과 장
									염진록		김정환		이충기				04/17 박명우
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표											근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)	5호(원심)	16호	17호			18호		시간		구분		직명		성명
00～01시				*		*	*			*		00:00- 09:00		4조		전기8		장재호
01～02시				*		*	*			*
												09:00- 18:00		2조		전기7		박광현
02～03시				*		*	*			*
03～04시				*		*	*			*
												18:00- 24:00		3조		기계6		염진록
04～05시				*		*	*			*
												슬 러 지
05～06시				*		*	*			*
												소화인발량			5082(㎥)
06～07시				*		*	*			*
07～08시				*		*	*			*
												벨트처리량			0 (㎥)
08～09시				*		*	*			*
												원심처리량			2680(㎥)
09～10시				*		*	*			*
10～11시				*		*	*			*
												처리량합계			2,680 (㎥)
11～12시				*		*	*			*
												오 니 케 익
12～13시				*		*	*			*
												벨트생산량			0 (톤)
13～14시				*		*	*			*
14～15시				*		*	*			*
												원심생산량			253.01(톤)
15～16시				*		*	*			*
												생산량합계			253.01 (톤)
16～17시				*		*	*			*
												약 품
17～18시				*		*	*			*
18～19시				*		*	*			*
												벨트사용량			0 (kg)
19～20시				*		*	*			*
												원심사용량			440(kg)
20～21시				*		*	*			*
												사용량합계			440 (kg)
21～22시				*		*	*			*
22～23시				*		*	*			*
												탈수기 총 가동시간(日)
23～24시				*		*	*			*
가동시간	24	24	24	0	24	0	0			0		4대 96시간

호수 기기명 시간별		A (원심)	B (예비)	C (원심)		A (원심)		B (예비)		C (원심)	신설 (원심)	16		17			18		세척수 펌프(A)
																			시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750		1750		1750				1750	1770	1740		1740			1740
	09:00	1750		1750		1750				1750	1770	1740		1740			1740
																			A . B 계 열	600
	15:00	1750		1750		1750				1750	1770	1740		1740			1740
																				300	300
	21:00	1750		1750		1750				1750	1770	1740		1740			1740
																				300	300	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730		1730		1750				1750	1770	1740		1740			1740
																				600	28	28	28	28
	09:00	1750		1750		1750				1750	1770	1740		1740			1740
																				300	300	300	300	28
	15:00	1730		1730		1750				1750	1770	1740		1740			1740
																			C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730		1730		1750				1750	1770	1740		1740			1740
																				S4
양호:○ 보통:△ 교체:×	호수 기기별	16			17				18				구분		A,B 계열			C,D 계열
																				4	24	24	24	24
																				5	26	26	26	26
상여과포 상태	08:00	○			○				○				잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)		08시	3.0		3.0
																				S5
																				6	24	24	24	24
															16시	3.0		3.0
	16:00	○			○				○
																			에어컴프레샤(kg/㎠)
															24시	3.0		3.0
	24:00	○			○				○
																			시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
													저 류 조 수 위 (M)		A,B계열			C,D계열
하여과포 상태	08:00	○			○				○
																			1		7.0	7.0	7.0	7.0
															08시	3.4		4.0
																			2
	16:00	○			○				○
															16시	3.5		3.9
	24:00	○			○				○
															24시	3.7		4.2
안전점검및작업내용	- 협잡물분리기 작동점검 및 이물질 제거작업. - 에어콤프레샤 작동점검 및 응축수 드레인작업. - 약품용해탱크 투입 감속기 이물질 제거작업. - 탈수기 배수구 통수작업 및 탈수기 세척작업. - 저류조교반기 작동점검 및 순환 가동작업.						▶ 벨트 탈수기 16,17,18호 철거 관련업체 지원작업. ▶ 세정수조 전동밸브 관련 작동상태 점검. ▶ 지하 수중펌프 3호기 집수정 이물질 제거작업. ▶ 소내 가용전원 절전시행에 따른 각종 전원 차단작업. ▶ 원심 탈수기 1,2호 케잌호퍼 HIHI오류로 인해 자동정지 및 케잌호퍼, 원심 탈수기 리셋작업후 가동조치.(13:00~13:20) ▶ 농축기동 DCS조작 감시 시스템 컴퓨터 불량으로 벨트 탈수동 시스템 감시용 컴퓨터(본체) 대여함.(인수자 김광옥) ▶ 1층 약품 투입실 셔터 작동이상 점검결과 하행 작동불능 확인 및 관련업체 수리 협의중.												저류조 교반기
																			시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
																			AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																				2
																				3
																			CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																				5
																				6