클린로드시설 점검결과 보고

★주무관	주무관	기전과장		결재
이한진	구희천	04/18 장경옥
협 조

□ 클린로드 시설개요

○ 위   치 : 세종대로 도로중앙선(코리아나호텔 ~ 서울광장)

○ 시설규모 : L=340m(노즐 148개), 펌프 100Hp×2대(유량 3.6㎥/min)

○ 사용용수 : 지하철 5호선 광화문역에서 나오는 지하수 이용

○ 목    적 : 하절기 도심 열섬현상 완화, 노면의 미세먼지 제거로 대기환경개선

□ 가동계획

○ 가동기간 : 2014.6.15.~9.15.(3개월)

○ 가동시간 : 매일 04시에 5분간 타이머에 의한 자동분사

※ 강우시(0.5mm/hr) 가동중지

□ 점검결과

○ 점검일시 : 2014.4.18.(금) 09:30~12:30

○ 점 검 자 : 이한진

○ 점검차량 : 더블캡 80어4214(조종원 최원석)

○ 점검내용

- 클린로드 가동에 따른 분사노즐, 표지병 등 이상유무 점검

○ 점검결과 : 파손된 분사노즐 및 표지병 44개소

- 매몰된 표지병 및 분사노즐 18개

- 파손된 표지병 21개, 파손된 분사노즐 및 표지병 5개소

□ 조치계획

○ 파손된 분사노즐 및 표지병 44개소는 2014.5.31.까지 시공업체(융성건설(주))와 수의계약 하여 교체하고자 함