문서번호	교량보수과-1196
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		교량보수과장
김중철		04/21 김종대
협 조
	주무관		김근섭

성수대교 및 자양고가교 긴급점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  4.

교량보수과

성수대교 및 자양고가교 긴급점검 결과 보고

최근 대형 재난사고로 시민안전에 대한 우려가 증가하고 있어, 도로시설물에 대한 긴급점검 실시결과 및 조치계획을 보고합니다

□ 점검개요

○ 일    시 : 2014. 4. 18(금)

○ 대상시설 : 성수대교, 자양고가교

○ 점 검 자 : 김중철, 김근섭

○ 점검내용 : 도로포장(함몰지역, 포트홀), 옹벽, 기타 재난위험요소

○ 교량 현황

시설물명	규모	종구분/등급	형식	준공년도
성수대교	폭 : 19.4m 연장 : 1,160m	종구분 : 1종 상태등급 : B등급	Truss	1979. 10 건설, 1979. 8 복구 2004. 12 확장
자양고가	폭 : 18.4m 연장 : 1,022.5m	종구분 : 1종 상태등급 : B등급	STB	2003.12.31

□ 점검결과 및 조치계획

시설물명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고
성수대교	- 성수대교 노면포장 순찰결과 포트홀 등 위해요소 발견 못함		사진1
	- 도로안내표지판 노후 교체요망	기전과에 조치요청	사진2
	- 북단 교대 및 하부 Plate Girder 육안 점검결과 위해요소 발견 못함		사진3
자양고가교	- 자양고가 하부 육안점검결과 위해요소 발견 못함		사진4

점검결과 현황사진

보 수 전	보 수 후
1. 성수대교 노면포장 순찰결과 포트홀 등 위해요소 발견 못함
2. 노후된 도로안내표지판 교체요망
3. 성수대교 북단 교대 및 하부 Plate Girder 육안 점검결과 위해요소 발견 못함
4. 자양고가 하부 육안점검결과 위해요소 발견 못함