문서번호	누수방지과-1167
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
이준호	강신재	04/21 윤석우

'14.03월 누수탐지 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.04

시설안전부

누수방지과

’14.03월 누수탐지 결과 보고

’14.03월 지하누수 탐지 결과를 분석하여 금년도 유수율 초과 달성에 기여하고자 보고 드림.

□ ’14년 지하 누수탐지 목표 및 실적

구 분			계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
‘14년 목표(건)			2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
실적 (건)	‘14년 03월 누계		461	71	64	91	51	51	52	46	35
		‘14년 03월	206	43	27	35	25	21	24	18	13
		‘14년 02월	152	12	23	31	16	30	13	20	7
	‘13년 03월 누계		373	80	60	35	33	56	38	39	32
비율 (%)	목표 대비		20%	19	22	25	25	21	14	21	19
	전년 동기 대비		123%	88	106	260	154	91	136	117	109
방 지 량 (㎥)	소 계		56,291	3,829	7,721	9,314	7,735	8,276	3,329	13,368	2,719
	‘14년 03월 실적		23,402	2,806	2,078	5,351	1,545	2,789	1,114	6,990	729
	‘14년 02월 실적		32,889	1,023	5,643	3,963	6,190	5,487	2,215	6,378	1,990

- ‘14년 03월 누계 461건으로 전체 목표(2,200건)대비 20%이며, 전년 동기(‘13년 373건)대비 88건 증가(123%)

- 사업소별로는 동부, 북부, 남부, 강남, 강동, 서부 순서로 증가하였으며, 중부, 강서 순서로 감소(증가 6개, 감소 2개)

- 탐지 적출실적은 동부(91건), 중부(71건), 서부(64건) 순이며,

- 지난 겨울에는 기온이 따뜻하여 조기 탐지작업 실시와 전년도 부진사업소(동부, 북부)에서 분발하여 다소 증가

○ 다점형 및 일반탐지 추진 현황

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’14. 목표	계	2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
‘14년 03월 누 계	계	461	71	64	91	51	51	52	46	35
	다점형	354	62	60	36	23	41	51	46	35
	(%)	76%	87	93	39	45	80	98	100	100
	일반(건)	107	9	4	55	28	10	1	-	-
03월 실적	소계	206	43	27	35	25	21	24	18	13
	다점형	172	38	25	25	10	20	23	18	13
	일 반	34	5	2	10	15	1	1	-	-
02월 실적	소계	255	28	37	56	26	30	28	28	22
	다점형	182	24	35	11	13	21	28	28	22
	일 반	73	4	2	45	13	9	-	-	-

- ‘14년 03월까지 다점형과 음청식 누수탐지 실적은 354건(76%), 107건(248%)임.

- 다점형 누수탐지 실적이 부진한 동부수도사업소에 주의 지시(업무담당자 유선통보)

○ 누수복구 대비 탐지 점유 현황

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’14. 목표	계	2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
2014년도 누수복구 건 수	계	2,149	506	274	280	223	232	312	145	177
	누수(건)	1,688	435	210	189	172	181	260	99	142
	탐지(건)	461	71	64	91	51	51	52	46	35
	비율(%)	27%	14	23	32	22	21	16	31	19

※ ‘14.03.31일 기준 지리정보시스템 누수복구건수 입력자료임.

- 전년 동기 대비(2,459건 중 373건) 전체 누수복구 건수 중 탐지 점유비율이 12% 증가(15% ⇒ 27%)하였음. 이는 금년도 누구발생 건수가 전년도 동기 310건에 비해 약 12%(373건) 감소하여 상대적으로 탐지비율이 증가한 사항임.

※ 일본의 경우 지역에 따라 차이는 있으나 약 7 ~ 15% 수준

- 총 누수발생에서 사업소간 탐지 비율의 편차가 14 ~ 32%임.

- 이는 사업소별 입지 여건과 ‘14년도 탐지 추진계획인 대구경, 다점형 위주 탐지실시 여부 이행에 따른 차이로 판단됨.

○ 탐지 결과 누수 복구 현황

- 구경 및 재질별 누수 현황

구분	구 경(㎜)					재 질
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 200	250 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
‘14년	461	274	56	112	18	461	180	91	88	27	37	13	15	5	5
중부	71	52	5	12	2	71	31	26	12	1	-	-	1	-	-
서부	64	34	10	15	5	64	12	26	15	4	1	2	1	2	1
동부	91	61	7	21	2	91	53	9	19	6	-	2	2	-	-
북부	51	29	6	14	2	51	20	12	11	3	-	-	5	-	-
강서	51	23	11	14	3	51	12	1	15	1	20	-	1	-	1
남부	52	27	5	18	2	52	14	10	7	7	6	4	-	1	3
강남	46	24	5	15	2	46	19	2	7	1	7	5	3	2	-
강동	35	24	7	3	-	35	19	5	2	4	3	-	2	-	-

- 누수 원인 분석

▸ 관 구경별 : 13~25㎜(60%), 30~50㎜(12%), 80~200㎜(24%), 250㎜(4%)

▸ 관 재질별 : GSP(39%), SSP(20%), DCIP(19%), PVC(5%), COP(8%), CIP(3%), SP(3%), PE(1%)

□ 향후 추진계획

○ GIS시스템 입력현황 자료, 유수율 점검 등을 통하여 탐지현황 수시 모니터링

○ 대구경 및 다점형 탐지를 지속적으로 실시.  끝.