함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	현장 작업자(누수탐지및 프러싱)안전점검 결과 및 향후대책

1. 공급량 감축 및 수질개선을 위한 현장작업자의 작업빈도가 증가됨에 따라 작업자의 안전의식을 고취하고 또한 불시 현장을 점검함으로써

긴장감을 불어넣어 안전사고 예방에 만전을 기하고자 아래와 같이 점검결과 및 향후 대책을 보고합니다

Ⅰ.현황 및 배경

- 현장작업자에 대하여 수시 안전교육 및 장구를 점검하고 있으나

- 지하누수탐지 작업은 하수암거(과) 내부 조사 시에 유독가스에 의한        사고 및 도로상 맨홀개폐 시 차량사고 등을 항상 안고 있으며

- 프러싱작업 역시 밸브 개폐, 퇴수, 가정인입관 미 잠금 시 적수발생과

차량사고 등이 항상 상존하고 있는 실정으로

- 불시 부서장이 현장을 점검하고 안전유의사항을 교육하고 어려운 조건         에서 묵묵히 고생하는 직원 격려로 안전사고 예방 생활화 및 업무효율성         배가

Ⅱ. 대상: 지하누수탐지 및 프러싱 작업장

(총15명: 탐지원 4, 누수탐지 기간제근로자 8, 프러싱 기간제 근로자3)

Ⅲ. 일시: 2014,4, 17(수)

Ⅳ. 점검자 : 사업소장, 급수운영과장

Ⅴ. 위치

- 누수탐지 : 관악구 신림6동 808번지 일대( 재래시장주변 및 삼성산                     복개천)

- 프러싱작업: 관악구 신림2동 409(황해단지)

Ⅵ. 점검사항 및 결과

- 하수암거 내부 조사 시 산소 측정방법, 안전장구 착용상태

- 안전화 및 작업복 착용 및 안내판 설치여부

- 암거내부 조사시 육상에서 철개를 열고 암거내부 작업자 안전감시 상태

- 프러싱 작업 홍보 및 퇴수 및 수질검사요령

- 유의사항 지시 및 고생에 대한 위로 및 격려(점심)

- 상기사항을 점검결과 안전감시원 배치 또한 요령을 충분히 숙지하여

작업에 임하고 있음을 확인

Ⅶ. 현장작업과 관련한 유의사항 교육

- 맨홀내 작업요령(산소결핍 사고 방지) 및 육상 안전 감시원 작업자

감시요령

- 안전장구 착용 생활화 및 시민불편 최소화 요령등

- 프러싱 작업후 수질검사 및 시민 홍보 요령 등

- 안전장구가 부족 시에는 즉시 확보요청

Ⅷ. 누수탐지 현장 확인

- 다점형상관식 누수분석 현장확인

- 하수관로 누수 징후 OT시약반응(신림6동 808의494) 검사 확인

- 프러싱 작업 현장

Ⅸ. 향후 대책

- 관리자 수시 현장 지도점검 강화

. 총괄책임주사: 주1회, 과장: 월2회, 소장: 월1회

- 안전교육 일상화

. 매일아침 현장작업전 총괄책임주사 책임하여 안전장구 점검 및 유의

사항 전달(일일 실적 점검 등)

- 안전장구 확보

. 수시 안전장구를 확인하여 이상유무, 부족유무를 확인하여 조치.끝.

급수운영과장	장시명		남부수도사업소장	04/21 전영석
협조자	★주무관	임종석
시행	급수운영과-8571	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개