문서번호	시설보수과-3158
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
전재형		김권일	04/21 이규상
협조

2014년 관내 도로시설물 일상유지보수공사           (개화지하차도 상행구간 포장보수계획)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

시설보수과

개화지하차도(상행구간) 포장 보수계획

우리 사업소에서 관리중인 개화지하차도 상행구간 도로소파 및 포장면 손상으로 인하여 아래와 같이 포장정비 계획을 수립하고 보고드림

지하차도 손상원인

○ 동절기 염화칼슘 다량 살포로 아스팔트 도로 포장면 손상 확대

○ 지하차도 신축이음부 누수발생으로 인한 도로동결융해 반복 파손발생

○ 긴급보수에 따른 도로면 평탄성 불량으로 재차 손상발생

위치도 및 현장사진

위치도	현장사진

보수이력

○ 2013. 4.  하행(김포→ 신월IC방향)전면포장(38a) 및 미끄럼방지포장

1,440㎡, 신축이음보수(8개소, 74.4 m)

○ 2013. 7.  신축이음부 누수구간 포장면 긴급보수 실시(2개소, 37.2㎡)

포장보수예정내역

시설물명	공종	면적	비고
개화지하차도	절삭후덧씌우기(#67) 신축이음보수(10개소) 미끄럼방지(그루빙)	3,888㎡(38.8a) 130.2m 1,440㎡	신월IC→김포방향 (상행구간)

조 치 계 획

○ 2014년 관내 도로시설물 보수공사 업체에 작업지시하여 정비코자

하며, 추후 실측물량 정산후 설계변경 조치하고자함.

○ 개략공사비(순공사비) : 93,000천원

-  아스콘포장(#67) 및 부대공 - 17,000천원

-  신축이음설치 및 보수(B=30,T=5cm) - 41,000천원

-  미끄럼방지(그루빙, 종절단 ) - 35,000천원.

붙 임 : 포장보수계획도 1부. 끝.