	강북소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악 지시

1. 관련근거

○ 재난대응과-9527(2014.4.21.)호『2014년도 소화전 보수(도색 보온)에 따른 세부현황 제출』

○ 대응관리과-853(2014.1.29.)호 『2014년도 소방용수시설 운영계획 시달』

2. 위와 관련 우리 서 관내 소방용수시설의 원활한 유지·관리를 위해 2014년도 소방용수시설 도색 및 보온대상을 다음과 같이 파악하니, 각 119안전센터장은 시행에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 조사기간 : 2014. 4. 23. ~ 4. 25.(3일간)

나. 조사대상 : 소방용수시설 1770개소(지상식 375, 지하식 1395)

다. 조사수량 (※소방용수시설 현황에 따라 비례적으로 배정)

센터별 구 분		번동	우이	미아	삼각산	계 (예산배정 수량)	비 고
도색	지상식	17	19	11	13	60
	지하식	44	52	62	42	200
보온	지하식	22	26	31	21	100
계		83	97	104	76	360
소방용수시설 현황 (지상식/지하식)		409 (103/306)	481 (119/362)	501 (69/432)	379 (84/295)	-

라. 조사사항

○ 도색

- 물 세척으로도 청결상태 유지가 불가능하거나 탈·변색되어 식별이 곤란한 소화전

- 도시미관에 저해되는 소화전(도로 변의 변색된 소화전 등)

- 도로포장 등으로 인해 재 도색이 필요한 소화전

○ 보온

- 월동기 동결ㆍ동파우려가 있는 소화전

- 기존 보온된 대상 중 보온재가 낡고 파손된 소화전

- 맨홀뚜껑에서 관구까지의 깊이가 70㎝미만 소화전

3. 행정사항

○ 각 119안전센터장은 동파우려 소화전 현황을 참고하여 보온대상을 작성하고, 공사에 차질이 없도록 붙임서식에 의거 2014. 4. 24.(목)까지 대응총괄팀으로 보고하기 바랍니다.

붙임  1. 2014년도 도색 및 보온대상 1부.

2. 도색 및 보온 세부현황(서식) 1부.  끝.

	대응관리과장
수신자	번동119안전센터장,우이119안전센터장,미아119안전센터장,삼각산119안전센터장
담당자	박범철		대응총괄팀장	이재홍		대응관리과장	전결 04/22 김동봉
협조자
시행	대응관리과-3128	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 911 (번동 365-1)	/
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	paparaji@seoul.go.kr	/	대시민공개