유수율 저조블록 용역시행 추진보고

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
이해승	최명익	04/24 나태산
협 조

문서번호 :	시설관리과-10841

○ 계약자 : ㈜상원기술개발  대표 곽필정

○ 계약일 : ‘14. 03. 31

○ 착수일 : ‘14. 04. 04

○ 준공일 : ‘14. 09. 30

일별	업무추진	협의(업무)내용	중블록	소블록	비고
4. 2(수)	착수계 조속 접수요청	○ 계약업체 유선전화 - 통화자 : 전무이사 곽종학
4. 3(목)	착수계 감독경유	○ 사업소 내방자 : 전무이사 곽종학 ○ 착수계 검토 - 단가산출서 검토 - 사업기술책임자 기술검토 ○ 지역적인 여건 어려움을 감안 하여 사업수행 조속시행
4. 8(화)	세부공종 자료 요청	○ 계약업체 유선전화 - 통화자 : 전무이사 곽종학 ○ 세부공장 작업중으로 다음 주중 예정

일별	업무추진	협의(업무)내용	중블록	소블록	비고
4.14(월)	유수율 용역 사업 추진독촉 공문 발송	○건 명 : 유수율 저조블록 원인 분석 규명 - 계약업체 : ㈜상원기술개발 건축사무소 - 내 용 : 용역추진 사업조속 시행 및 주간업무보고 시행
4.15(화)	공종 세부 보고회	○ 유수율 저조블록 원인분석 규명 공종별 세부 보고회 - 일시 : 2014. 4. 15일 14:00시 - 용역업체 · ㈜상원기술개발건축사무소 - 보고자 : 곽종학 전무이사 등 4명 - 내 용 · 일정별 공종 용역 추진 내역 · 측정장비(자기록수압계, 최소 유량측정, 상관식탐지기 등) ○ GIS 도면 출력 요청 · 유수율 저조블록 용역시행 관련 · 대현산 1-1, 1-2중블록
4. 17(목)	현장시설위치 점검	○ 소블록 위치 경계블록 현장점검	대현산 1-1	대현산69
4. 18(금)	현장시설위치 점검	○ 소블록 위치 경계블록 현장점검	대현산 1-1	대현산70
4. 21(월)	현장시설 위치 점검	○ 수압측정 위치 ○ 경계밸브 위치 ○ 구역유량계 일치 확인	대현산 1-2	대현산가 06, 07

일별	업무추진	협의(업무)내용	중블록	소블록	비고
4.22(화)	현장시설 위치 점검	○ 수압측정 위치 ○ 경계밸브 위치 ○ 구역유량계 일치 확인 ○ 맨홀 점검시 충분한 환기를 하고 작업에 임하여 주시기 바람	대현산 1-2	대현산가 66,73, 74,76
4.21(수)	주간공정보고	○ 기초현장조사 - 대현산1-1(소블록 3개소) · 경계밸브 : 12개소 · 수압측정지점 : 9개소 - 대현산1-2(소블록 8개소) · 경계밸브 : 41개소 · 수압측정지점 : 24개소 ○ 보고자 : 김동구 과장 등 3명 ○ 지시사항 - 밸브조작 금지 (적수 및 수질 악화 민원발생) 현장 직반장 입회하여 조작 - 맨홀 점검시 안전사고 유의

첨  부 : 투입장비 사진 1부  끝.

.