문서번호	교량보수과-2615
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	서부도로사업소장
정상모		구현모	04/25 김만수
협조	주무관		백운경
	주무관		박철호

붕괴유발부재 교량 안전점검계획

2014.  4

서부도로사업소

(교량보수과)

붕괴유발부재 교량 안전점검계획

진도 여객선 침몰사고와 관련, 안전사고에 취약한 교량시설물 붕괴유발

부재에 대해 특별 안전점검을 실시하여 안전사고 예방 및 시설물 안전

관리에 만전을 기하고자 함

□ 점검일시 : 2014. 4. 28(월)

※ 추진근거 : 도시인프라 및 재난대비 시설물 특별점검계획 (도시안전실 2014.4.18)

□ 붕괴유발 부재 : 한 부재의 파괴만으로 전체 구조가 붕괴되는 구조물

❍ 교량에서 한 요소의 파괴가 교량의 기능유지를 불가능하게 하거나 구조물

전체의 붕괴를 야기하는 인장 부재

❍ 강교에서 인장을 받는 부재 또는 한 요소에 발생한 피로균열로 인해

한 부재가 파손되면 구조물의 붕괴로 이어지는 여유도가 없는 부재

< 단재하 경로구조(a, b) 및 다재하 경로구조(c) >

□ 점검대상 시설물 : 4개소

연번	시설명	시설물 제원 및 교량형식	붕괴유발부재
1	원효대교	- 폭 : 20m (4차로), 연장 : 1,120m - 준공연도 : 1981.10.27 - 구조형식 : PSC BOX GIR - 상태등급 : B등급	- PSC 박스내부 힌지 및 정착부 - 램프 (2개 주형이나 여유도 없음)
2	서강대교	- 폭 : 29m (6차로), 연장 : 1,320m - 준공연도 : 1999.8.14 - 구조형식 : NELSEN ARCH - 상태등급 : B등급	타이거더, 행거, 램프(단실 강박스)
3	마포대교	- 폭 : 45.5m (10차로), 연장 : 1,398m - 준공연도 : 2000.7.10, 2005.12.19 - 구조형식 : 스틸 박스 - 상태등급 : B등급	램프(단실 강박스)
4	양화대교	- 폭 : 45.8m (8차로), 연장 : 1,053m - 준공연도 : 2013. 2.28 - 구조형식 : ROSE ARCH - 상태등급 : 초기점검 결과 A등급	타이거더, 행거

□ 시설물 점검 개요

❍ 점검방법 : 외부전문가와 시설물 담당자 합동 점검실시

❍ 점 검 자

- 시설관리기관 : 서부도로사업소장 외 2명

- 외부 전문가 : 한국건설품질연구원  양승이 박사

❍ 교량 부재 점검대상

- 단순경간 : 하부 플랜지 및 인접한 복부판

트러스는 하현재의 인장을 받는 사재 및 수직재

- 연속경간 : 경간 중앙부 하부플랜지 및 교각 부근 상부플랜지와 복부판

- 곡선주형 : 인장을 받는 플랜지 및 격벽 연결부

- 캔틸레버 현수경간 : 교각 부근 상부 플랜지 및 복부판

❍ 중점 점검사항

- 붕괴 유발 부재의 균열이나 인장부재의 결함 발생 유무

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 일상유지보수 업체로 하여금 보수조치

- 구조물 안전에 영향을 미칠 수 있는 특이사항은 전문가(시설안전자문위원등)

의 자문의견을 반영, 조치계획 수립

□ 행정 사항

❍ 외부전문가 합동점검 수당 지급 : 200천원 (1인)

- 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물안전자문단 운영, 일반운영비, 사무관리비

따로붙임 : 1) 한강교량의 붕괴유발 부재 현황

2) 강구조 교량의 FCMs 구분 및 점검방법.   끝.