다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	교면포장 시공품질 향상방안 알림

1. 교면포장 수준향상을 위해 우리시에서 추진한 교면포장 전문가 초빙교육(Group Study) 중 시공품질 향상을 위해 제안된‘교면포장 포설온도 관리철저’사항을 다음과 같이 알려드리니 교면포장 시공품질 개선에 적용하시기 바랍니다.

가) 온도관리의 중요성

- 토공구간 포장에 비해 온도에 더욱 민감하여 철저한 포설온도(140℃) 관리필요

- 바닥판에 직접 닿는 아스콘은 얇은 포설두께(4cm)로 인해 온도강하가 빠르게 이루어지므로 낮은 온도에서는 포장을 피해야함.

- 낮은 온도의 아스콘은 포트홀의 원인이 되므로, 균일한 온도관리 대책이 필요함

나) 개선방안

- 교면포장 보수공사 시‘열화상 카메라’로 아스팔트 혼합물의 표면온도 측정실시

- 측정결과를 준공시 제출토록 현장설명서 및 시방서에 명기

※“아스팔트 혼합물 온도(품질)관리계획”(도로관리과-2928, 2014.2.21. 참고)

2. 아울러, 강의에 사용된 자료등을 수합하여‘교면포장 발표 사례집’을 작성하였사오니, 교면포장 시공 및 유지관리 시 관련자료를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1) 교면포장 발표사례집(요약) 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 동부도로사업소장,서울특별시 서부도로사업소장,서울특별시 남부도로사업소장,서울특별시 북부도로사업소장,서울특별시 성동도로사업소장,서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김은진		시설기술팀장	김영흠		도로시설과장	04/25 이용심
협조자	주무관	민형일
시행	도로시설과-7412	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 4-1 도시안전본부 도로시설관리과	/
전화	6361-3765	/전송	6361-3785	/		/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다