문서번호	물재생계획과-5272
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
전문관	하수정비팀장	물재생계획과장
배원영	심형보	04/25 代이도우

2014년 상반기 하수관로 정비공사 현장점검 결과보고(관악,구로)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

도시안전실

(물재생계획과)

하수관로 정비공사현장 점검결과 보고서

1. 점검자

점 검 자	(소속)	물재생계획과	(직급)	하수정비팀장	(성명)	심형보
점 검 자	(소속)	물재생계획과	(직급)	시설주사보	(성명)	배원영
자치구입회자	(소속)	관악구청 치수과 구로구청 치수과	(직급)	시설주사보 시설주사보	(성명)	김창신 김재룡
외부전문가 (오류4배수분구)	(소속)	㈜이산	토질 및 기초기술사		(성명)	임훈섭

2. 점검 총괄표

공사명	점검일	점검결과 조치사항 (건수)
		합계	재시공	현지시정	주의	행정조치 (감리,시공사)
삼성동 808-494번지 주변외 2개소 하수관개량공사	14. 4. 22	3		3
서원동 1641-20~86-10호외 2개소 하수관개량공사	“	2	1	1
은천동 903-19~903-9호외 1개소 하수관개량공사	“	2	1	1
오류4 배수분구 종합정비	14. 4. 23	2		2

3. 현장별 점검결과

공 사 명	지적사항 및 조치계획	사 진
삼성동 808-494번지 주변외 2개소 하수관개량공사	(지적사항) ㅇ 비굴착공사를 위해 설치한 시점부 맨홀벽체 마무리 철저 (조치계획) ㅇ 추가보수토록 지시

공 사 명	지적사항 및 조치계획	사 진
삼성동 808-494번지 주변외 2개소 하수관개량공사	(지적사항) ㅇ 비굴착공사를 위해 설치한 맨홀슬라브 및 벽체 이음불량 (조치계획) ㅇ 추가보수토록 지시

공 사 명	지적사항 및 조치계획	사 진
삼성동 808-494번지 주변외 2개소 하수관개량공사	(지적사항) ㅇ공사시행 예정구간 수도누수복구 협조요청 (조치계획) ㅇ 수도사업소에 누수복구토록 지시

공 사 명	지적사항 및 조치계획	사 진
서원동 1641-20~86-10호외 2개소 하수관개량공사	(모범사례) ㅇ이면도로 자재관리 적정

공 사 명	지적사항 및 조치계획	사 진
서원동 1641-20~86-10호외 2개소 하수관개량공사	(모범사례) ㅇ교통신호수 도우미 배치

공 사 명	지적사항 및 조치계획	사 진
서원동 1641-20~86-10호외 2개소 하수관개량공사	(지적사항) ㅇ임시빗물받이 연결관 추후재시공 (조치계획) ㅇ 추가보수토록 지시

공 사 명	지적사항 및 조치계획	사 진
서원동 1641-20~86-10호외 2개소 하수관개량공사	(지적사항) ㅇ개인배수설비 시공불량 (조치계획) ㅇ 추가보수토록 지시

공 사 명	지적사항 및 조치계획	사 진
은천동 903-19~903-9호외 1개소 하수관개량공사	(지적사항) ㅇ빗물받이 바닥 세굴 (조치계획) ㅇ 추가보수토록 지시

공 사 명	지적사항 및 조치계획	사 진
은천동 903-19~903-9호외 1개소 하수관개량공사	(지적사항) ㅇ빗물받이 구체 배수설비확인 요망 (조치계획) ㅇ 확인후 오수관은 별도 재시공

공 사 명	지적사항 및 조치계획	사 진
오류4 배수분구 하수관로 종합정비	(지적사항) ㅇ흙막이 진행부에서 토사반출, 굴착 등의 작업시 전도되지 않도록 안전조치 필요 (조치계획) ㅇ 현장시정조치 지시

공 사 명	지적사항 및 조치계획	사 진
오류4 배수분구 하수관로 종합정비	(지적사항) ㅇ띠장과 CIP벽체사이 쐐기목 설치시 주의요망 (조치계획) ㅇ 현장시정조치 지시

공 사 명	시민친화형 하수도공사 혁신과정 이수 확인
	구청담당	책임감리	현장대리인 작업기능공 등
은천동 903-19~903-9호외 1개소 하수관개량공사	2014-H1058	해당없음	2014. 5. 9. 교육예정
서원동 1641-20~86-10호외 2개소 하수관개량공사	2011-4278호	해당없음	2014-H1324 2014-H1320
삼성동 808-494번지 주변외 2개소 하수관개량공사	2014-H1333	해당없음	2011-H2923 2011-H2920
오류4배수분구 하수관로 종합정비	2014. 5. 9 교육예정	2013-H4319 2013-G0943	2013-H0391 2014-H0130

4. 점검결과 의견

○ 삼성동 808-494번지 일대 하수관개량공사는 시장내 공사구간으로 비굴착공법 시공계획중이며 작업을 위한 맨홀을 설치하고 있음. 추후 맨홀내부 사다리 설치 등이 필요함.

○ 서원동 1641-20~86-10호 2개소 하수관개량공사는 주택가내 굴착공사현장으로 현장내 보행안전도우미, 작업자 안전장비 착용, 자재관리 등 안전관리사항이 적정 운영되고 있음.

○ 은천동 903-19~903-9호외 1개소 하수관개량공사는 굴착공사 구간은 표층포장까지 완료되었으며, 비굴착 구간만 남아 있음

현재 맨홀내 인버터 양생을 위한 물돌기를 시행중임.

○ 오류4배수분구사업의 현재 작업이 진행중인 구간은 지반조건이 불량하여 시공관리가 중요함. PC박스와 흙막이 사이의 공간협소로 채움재의 다짐이 원활하지 않을 것으로 예상되어 철저한 관리가 필요.

붙 임 : 1. 외부전문가 검토의견서(오류4배수분구) 1부 끝.