문서번호	공원운영과-7081
결재일자	2014.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원운영과장	서부공원녹지사업소장
정재기	이지목	조준수	04/26 신시섭
협 조

2014년 수경시설 관리계획

2014. 4.

서부공원녹지사업소

(서서울호수공원)

2014년 수경시설 관리계획

공원 내에 설치된 분수 등 수경시설을 안전하게 관리 운영함으로 공원이용 만족도를 향상시키고 시민에게 안전하고 쾌적한 친수공간을 제공하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 2014년 수경시설 관리계획[조경과-4117(2014.3.26)]

❍ 물놀이형 수경시설의 수질관리 지침(2010.8.26 환경부)

Ⅱ		시 설 현 황

구 분		수중펌프	연출(길이/높이)	노 즐	조명등	비 고
서서울 호수공원	소리분수	2HP × 41대	W 200m / H 15m	41	41	부유형
	미디어벽천	10HP × 2대	W 22m / H 3m	15	15	벽천
	안개분수	10HP × 2대	392㎡	5	13	계류
	재생정원	4㎾ × 1대	총연장 65m	-	-	계류
	물놀이장	5.5㎾ × 2대	60㎡	10	-	물놀이

Ⅲ		운영(가동)계획

❍ 운영기준

- 시민의 이용 편의를 감안하여 주로 오후 시간대를 다양화하여 가동

- 여름철(8월 중․하순) 전력 피크시간대(14시~16시) 일시 가동 중지

- 수경시설에 설치된 경관조명은 소등하고 야간에 가동 제한

(공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 준수)

❍ 시설물별 가동기간 및 시간

구 분	가동기간	총가동시간/일	가동시간	비 고
소리분수	5.1~9.30 (5개월)	30분	12:00~18:00 (수시 :비행기이착륙 소리감지 시)	강풍 및 우천시 가동중지
미디어벽천	5.1~9.30 (5개월)	1시간	12:00~12:30(30분간) 13:00~13:30(30분간)	“
몬드리안정원계류 (안개분수)	5.1~9.30 (5개월)	1시간	12:00~12:30(30분간) 13:00~13:30(30분간)	“
재생정원	5.1~9.30 (5개월)	1시간	12:00~12:30(30분간) 13:00~13:30(30분간)	“
물놀이장	7.1~8.30 (2개월)	2시간	12:30~13:00(30분간) 13:30~14:00(30분간) 14:30~15:00(30분간) 15:30~16:00(30분간)	강풍 및 우천시 및 기온이 낮은 날씨에는 가동중지

※ 분수 가동시간의 탄력적 운영

□ 계절, 날씨, 공원이용 형태 및 에너지 절약계획 등 요인 고려

□ 공원 내 행사시 분수 가동시간 탄력 운영

Ⅳ		점검 및 수질관리

❍ 추진방향

- 주기적 청소 및 점검ㆍ정비 실시

- 수시 및 정기 수질검사를 통해 위생적 수질관리

- 「물놀이형 수경시설의 수질관리 지침」(2010.5.26 환경부)에 의거 관리

- 저수시설, 모터펌프, 안전펜스 등 설비류 유지관리 및 관리일지 작성

- 시민의 신체와 직접 접촉하는 수경시설은 해당 공원별 자체 수질관리 및

물놀이형 수경시설은 정기수질검사 완료 후 결과 보고

❍ 시설물 점검ㆍ정비

관 리 분 야	점검 주기	비 고
기기점검 및 주변청소	수 시
설비 등 안전점검	주 1회
저수조 용수 교체	월 2회
소독 등 위생상태 점검	수 시

❍ 수질검사 기준 및 방법

- 정기검사

• 방 법 : 서울시 보건환경연구원에 검사 의뢰

• 기 준 : 환경정책기본법 제12조 및 수경시설 수질검사 기준

- 수시검사

• 방 법 : 자체 검사(ph측정)

- 부적합 판정시 조치사항

• 접근금지 안내문 부착과 동시에 즉시 가동중지

• 청소 및 용수 교체 등 수질개선 후 가동

• 원인규명과 수질개선 후에 수질검사 재실시하여 적합 판정시 가동

Ⅴ		행 정 사 항

❍ 분수 가동시간 안내판 부착

❍ 분수 가동 및 지속적인 유지관리

붙임  : 1. 수경시설 관리대장 1부.

2. 수질검사 및 조치사항 보고서식 1부

3. 수경시설 관리일지서식 1부

4. 물놀이형 수경시설의 수질관리 지침 1부

5. 수질검사시료 채수방법 안내 1부