＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 04월 25일 금요일					결재		근무자	반장		담 당				과 장
							박광현	김정환		이충기				04/28 박명우
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표								근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)		5호(원심)			시간		구분		직명		성명
00～01시				*					00:00- 09:00		3조		기계6		염진록
01～02시				*
02～03시				*
									09:00- 18:00		일근		기계7		강왕구
03～04시				*
04～05시				*
									18:00- 24:00		2조		전기7		박광현
05～06시				*
06～07시				*
									슬 러 지
07～08시				*
08～09시				*
									소화 인발량			5432 (㎥)
09～10시				*
10～11시				*
11～12시				*
									원심 처리량			2692 (㎥)
12～13시				*
13～14시				*
									오 니 케 익
14～15시				*
15～16시				*
									원심 생산량			261.500(톤)
16～17시				*
17～18시				*
									약 품
18～19시				*
19～20시				*
20～21시				*
									원심 사용량			460(kg)
21～22시				*
22～23시				*
									탈수기 총 가동시간(日)
23～24시				*
가동시간	24	24	24	0		24			4대 96시간

호수 기기명 시간별		A (원심)	B (예비)		C (원심)	A (원심)				B (예비)		C (원심)		원심 (신설)	세척수 펌프(A)
															시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750	1750						1750		1770
	10:00	1750			1750	1750						1750		1770
															A . B 계 열	S1
	15:00	1750			1750	1750						1750		1770
																S2
	21:00	1750			1750	1750						1750		1770
																1	24	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730	1750						1750		1770
																2	28	28	28	28
	10:00	1730			1730	1750						1750		1770
																3	28	28	28	28
	15:00	1730			1730	1750						1750		1770
															C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730	1750						1750		1770
																S4
구분	A,B계열			C,D계열			구분		A,B계열				C,D계열
																4	24	24	24	24
																5	26	26	26	26
잡용수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0			저 류 조 수 위 (M)		08시		3.9		4.2
																S5
																6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0					16시		4.5		4.6
															에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0					24시		3.9		4.3
															시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	- 협잡물분리기 작동점검 및 이물질 제거작업. - 에어콤프레샤 작동점검 및 응축수 드레인작업. - 약품용해탱크 투입 감속기 이물질 제거작업. - 탈수기 배수구 통수작업 및 탈수기 세척작업. - 저류조교반기 작동점검 및 순환 가동작업.							벨트 탈수기16,17,18호 철거중(관련업체) 슬러지펌프,약품펌프 가동상태 점검 및 V-벨트 유격 조정. 저류조 교반기 교체운전 및 오일 보충.
															1		7.0	7.0	7.0	7.0
															2
															저류조 교반기
															시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
															AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																2
																3
															CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																5
																6