문서번호	도로시설과-7518
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널복개팀장	도로시설과장
류경엽		정달근	04/28 이용심
협조

『합리적 세척기준 마련을 위한』

도로시설물 세척 전 평가단 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

도 로 시 설 과

『합리적 세척기준 마련을 위한』

도로시설물 세척 전 평가단 점검결과 보고

도로시설물 세척업무에 대한 과학적 관리방안 마련을 위한 세척 전 평가단 점검 후 그 결과를 보고 드림

□ 평가개요

○ 점검일시 : 2014. 4.22(화) 14:00 ~ 17:00

○ 점검시설 : 8개 시설 중 7개 시설 점검

- 터 널(3) : 남산1호(타일), 남산2호(도장), 사직(판넬)

※ 정릉터널은 3월 봄맞이 환경정비 시 세척완료하여 차기 세척 필요시 측정

- 지하차도(4) : 의주로(콘크리트), 연희(타일), 남산1호입구(도장), 이태원(판넬)

○ 점 검 자 : 8명(외부전문가 1, 시민모티너 2, 공무원 2, 용역사 3)

○ 점검방법

- 측정위치 : 시점에서 1/3지점, 중앙점, 2/3지점

- 측정높이 : 포장면에서 높이 1.2m지점,

- 측정횟수 : 각 지점 6개소(개소당 3회 측정 평균)

- 측정장비 : 반사율 측정기(코니카 미놀타 CM-2500d)

○ 점검내용

- 시설물 벽체 오염도 확인(흰 헝겊으로 오염부위 전․후상태 확인)

- 세척 필요유뮤 판단  및 반사율 측정치 확인

□ 점검결과

○ 전 시설물 오염이 심하여 세척이 필요한 것으로 결정

○ 세척 전 반사율 측정치(평균값)

시설물명	남산1호터널 (타 일)	남산2호터널 (도 장)	사직터널 (판 넬)	의주로 지하차도 (콘크리트)	연 희 지하차도 (타 일)	남산1호입구지하차도 (도 장)	아태원 지하차도 (판 넬)
반사율(%)	42.93	30.17	41.8	17.99	50.78	26.35	36.19

○ 점검사진

남산1호터널(타일)	남산2호터널(도장)	사직터널(판넬)

연희지하차도(타일)	의주로지하차도(콘크리트)	이태원지하차도(판넬)

□ 향후계획

○ 평가대상 시설물 세척실시 후 반사율 측정

○ 주기적으로 세척여부에 대한 평가를 실시하여 결과분석

□ 행정사항

○  현장점검시 평가단 안전사고 방지를 위해 안전시설 설치 후 점검실시    ○ 외부전문가[(주)리더스관리 1인] 및 시민모니터 요원(중구,용산구 각1인)

수당지급(1회 : 50,000원). 끝.