문서번호	시설과-1257
결재일자	2014.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	홍순철	변규열	04/15 이춘희
협 조

『2014년 옥상녹화·텃밭 조성 사업』

서울고등법원 등 2개소 구조안전진단 용역 결과보고

2014.04

동부공원녹지사업소

시설과

『2014년 옥상녹화·텃밭 조성 사업』

서울고등법원 등 2개소 구조안전진단 용역 결과보고

서울고등법원 등 2개소 건축물 구조안전진단 및 옥상녹화 유형제안 용역 최종보고 결과를 다음과 같이 보고합니다.

Ⅰ		용 역 개 요

용역명 : 서울고등법원 등 2개소 건축물구조안전진단 및 옥상공원유형화 제안 용역

대상지 및 규모

연번	시 설 명	위 치	녹화면적(㎡)	사업비(백만원)	비 고
	계		2,231	781
1	서울고등법원	서초구 서초 중앙로 157	1,879	658
2	품질시험소 본관	서초구 태봉로 131	352	123

용역기간 : 2014. 3. 14  ～ 4. 22

도 급 자 : (주)한국구조안전기술원 대표 김태섭

도 급 액 : 10,690,000원

Ⅱ		보 고 개 요

일  시 : 2014. 4. 11. 14시

장  소 : 동부공원녹지사업소

참석자 : 소장, 시설과장, 시설팀장, 담당자

보고자 : (주)한국구조안전기술원 이철 이사

Ⅲ		보 고 결 과

대상지별 제안유형 및 면적 : 세부내용 붙임참조

연번	대상지	층수 (지하/지상)	녹화신청 면적(㎡)	구조진단 면적(㎡)	녹화가능 제안유형(㎡)
					경량형	혼합형	중량형	계
1	서울고등법원	2/20	1,879	1,797.12	276.48	1,512.72		1789.2
2	품질시험소 본관	2/2	352	604.18	계			586.56
					397.1(3층) 24.81(1층)	106.92(3층) 57.73(1층)		504.02(3층) 82.54(1층)

※녹화가능 면적은 급배기구, 공조기, 실외기, 계단실 등 면적 제외

Ⅳ		조 치 의 견

구조안전 진단 유형 결과에 따라 실시설계 용역을 실시 하고, 향후        옥상녹화 실시설계 용역 결과물이 구조안전진단 결과에 따라 적정        하게 설계되었는지 검토 의뢰

기존 대상지 외 추가 변경 사항은 조경과와 협의

붙임 : 구조안전진단 용역 보고 1부. 끝.