문서번호	총무과-4823
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
이강욱		정창훈	04/30 이성규
협 조
	주무관			이진섭
	주무관			고병연
	주무관			김인기
	주무관			윤근환
	주무관			염윤섭
	주무관			장은생

- 본관 및 분관 분야별 - 시설물 안전점검 결과보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

- 본관 및 분관 분야별 - 시설물 안전점검 결과보고서

미술관 분야별 시설물 안전점검을 시행하여 관람객ᆞ∙이용객의 편익증진 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		점검개요

○ 시설물 현황

시설별	소재지	건물구조	연면적 (㎡)	주요시설	층수	소유자
본 관	중구 덕수궁길 61 (서소문동 37)	철근콘크리트, 철골조	13,433	전시실6, 수장고, 강의실, 사무실	3층/ 지하2	서울시
경희궁 미술관	종로구 새문안로 45 (신문로2가 2-1)	막구조	2,441	전시실 2	2층	서울시
남서울 미술관	관악구 남부순환로 2076, (남현동 1059-13)	조적조	1,569	전시실 11, 강의실	3층/ 지하1	㈜우리은행
난 지 스튜디오	마포구 하늘공원로 108-1 (상암동 481-6)	철근콘크리트조	2122	스튜디오 25, 갤러리	2층/ 지하1	서울시
북서울 미술관	노원구 동일로 1238 (중계동 508)	철근콘크리트, 철골조	17,113	전시실, 강의실	3층/ 지하3	건물(서울시) 토지(노원구)

○ 일자 : 2014. 4. 21 ~ 4. 26(5일간)

○ 분야별 점검자

- 토목∙건축분야 : 고병연

- 기계분야 : 이강욱, 김인기(가스안전관리자), 윤근환

- 소방분야, 전기분야 : 이진섭, 염윤섭(전기안전관리자), 장은생(소방안전관리자)

○ 점검대상 : 본관 및 분관(난지,경희궁,남서울)

○ 주요 점검내용

- 토목∙건축분야 : 구조체 균열, 옥외마감재 위험요소

- 기계분야 : 도시가스 누출여부, 공기조화기ᆞ∙보일러∙오폐수처리

- 소방분야, 전기분야 : 소방안전시설물, 고ᆞ∙저압반, 비상발전기

Ⅱ		점검결과

○ 토목·건축분야

- 본관(전시동)

① 옥외 및 옥상 마감 판석 깨짐· 탈락

② 옥외 광장 벤치의자 파손(2개)

③· 옥상계단 측면에 누수가 발생하여 철 옥외 광장 벤치의자 파 손(2개)

○ 기계분야

- 본관 : 공기조화기 내부 프레임 녹발생

- 난지 : 배수펌프 절연불량(1.5kW×1대)

○ 소방·전기분야

- 본관 : 임대시설 주방측 정온식 감지기 설치예정 1개

- 남서울 : 본청 역사문화재과 점검시 권장사항(2014.4.21.점검시)

① 지상2층 제7전시실 외부발코니 : 이동식 피난사다리에 로프 구매후 병행사용

② 지하1층 피난구 유도등 불량 1개(현장 조치완료)

Ⅲ		추진계획

○ 분야별 정비를 요한 시설물에 대하여 조속히 조치 완료예정

붙임 : 1. 분야별 점검 체크리스트 1부.

2. 점검사진 1부.  끝.