	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	지하식 소화전 제수변 스핀들 고장 발견보고(후암)

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응편 14장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

나. 현장지휘대-2148(2014.2.27.)호 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획(알림)』

2. 위와 관련하여 우리119안전센터에서 관리중인 지하식 소화전 제수변 스핀들 고장(누수)이 발견되어 다음과 같이 보고합니다

□ 지하식 소화전 제수변 스핀들 고장현황

종 별	용수번호	위 치	조사결과	불량내용	비고
소화전 (지하식)	486	용산구 한강대로102길 27 (용산구 동자동 22-32) 세탁 드라이크리닝 앞	불량	소화전 제수변 스핀들 불량(누수)	소화전은 사용가능

붙 임  지하식 소화전 제수변 스핀들 불량 발견 보고서 1부.  끝.

	후암119안전센터장
담당자	이상희		3팀장	황우진		119안전센터장	04/30 서정서
협조자
시행	후암119안전센터-2320	(		)	접수		(		)
우	140-901	서울 용산구 후암로 34 후암119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-754-0119	/전송	02-773-1179	/	fireman2006@seoul.go.kr	/	대시민공개