문서번호	목동사업과-2299
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	목동사업과장
김현오		이경재	04/30 박용규
협 조
	목동운동장관리팀장			정남영
	신월야구공원관리팀장			곽정수

『목동운동장 ․ 신월야구공원』

2014년 여름철 수방대책

2014. 4

체육시설관리사업소

(목동사업과)

『목동운동장 ․ 신월야구공원』

2014년 여름철 수방대책

2014년 우기를 대비하여 예상되는 풍수해로부터 각종 시설물을  보호하고 재해 발생시 피해복구를 효율적으로 수행하여 이용 시민의 안전과 편익제공에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

2014 여름철 종합대책 수립지침 (2014. 4. 21)

Ⅱ		시설현황

부지면적 : 총 127,734㎡(신월야구공원 별도:18,947㎡)

○ 목동운동장

시 설 명	건립연도	경기장면적(㎡)	건축연면적(㎡)	좌 석 수(석)	최대수용인원(명)
계	-	35,706	55,938	35,836	53,000
주경기장	1989	13,455	22,124	20,236	30,000
야구장	1989	16,233	19,114	10,656	16,000
실내빙상장	1989	6,018	14,700	5,000	7,000

○ 신월야구공원

시 설 명	건립연도	경기장면적(㎡)	건축연면적(㎡)	좌 석 수(석)	최대수용인원(명)
신월 야구공원	2008	18,947	289.96	500	500

Ⅲ		수방대책 세부 시행계획

추진일정

○ 수방대책기간 : 2014. 5. 15 ～ 10. 15

사전 준비사항

○ 하수시설 사전 점검(목동운동장)

- 우수맨홀 : 57개소, 빗물받이 : 139개소, 횡단배수구 : 105m

○ 우기대비 목동운동장 및 신월야구공원내 빗물받이, 횡단배수구 정비

- 퇴적토, 낙엽 등 청소 및 준설조치

○ 재해 복구장비 확보(목동운동장 및 신월야구공원)

배수계획

○ 목동운동장 → 목동빗물펌프장(배수지) → 안양천 → 한강

○ 신월야구공원 → 우수관거 → 목동빗물펌프장(배수지) → 안양천 → 한강

재해대책반 운영

○ 평 상 시 : 일반 근무체제 유지(야간 : 당직근무자)

- 예방단계 : 상황유지 및 예방활동 필요시

○ 비 상 시

- 1단계(준비단계) : 직원 1/4 근무

•호우주의보 발령시 - 시간당 20㎜이상, 일 80㎜이상 강우

•폭풍주의보 발령시

- 2단계(경계단계) : 직원 1/2 근무

•호우경보 발령시 - 일 150㎜이상 강우

•홍수주의보(인도교 수위 8.5m 도달시)

•태풍주의보․폭풍경보 발령시

- 3단계(비상단계) : 전직원 근무

•홍수경보(인도교 수위 10.5m 도달시)

•태풍경보 발령시

세부계획 (단계별 근무체제 및 행동요령)

○ 상황근무 기준

- 평시 근무시간에는 시설반 담당, 야간 및 공휴일에는 당직자(일직자)로 대체

- 막대한 재해가 예상되거나 발생 시 전직원 비상근무를 발령하고 임무 부여

○ 단계별 근무체제

구 분	근무인원	조 치 사 항
평 시 (예방체제)	수방담당 직원 교대근무	- 예방활동 필요시 - 기상정보 전파 및 태풍 동향파악 - 비상연락망 및 재난상황 연락체계도 숙지 - 1단계 조치사항 준비
1단계 (준비체제)	직원 1/4 근무	- 수해 위험물 제거 - 각 운동장 안전조치 - 수방자재 점검 및 기동력 확보 - 2단계 조치사항 준비
2단계 (경계체제)	직원 1/2 근무	- 각종 피해사항 및 조치사항 보고 - 수해발생시 보유장비 및 인원 신속 동원 - 운동장 주변 하수도 및 맨홀 점검 - 3단계 조치사항 준비
3단계 (비상체제)	전직원 근무	- 본부장 지시에 의거 비상발령 - 방호 활동 - 피해상황 작성 - 복구계획안 작성

○ 단계별 비상발령

- 서울시 재해대책본부의 비상소집명령에 따라 비상소집 발령(당직실)

- 각 부서별 단계별 근무인원 편성 및 비상연락체계 정비

○ 단계별 근무조 명단 : ‘별첨’

○ 수위 상승시 조치사항

- 전기담당(김석수, 이우진, 노동균) : 전기실 펌프 가동 및 전기시설 관리

- 기계․건축담당(정창화, 박관호)

•집수정 배수 펌프 가동 : 우수집수정 7.5m일 때 및 필요시

- 기타담당(이경남, 강기명, 이준원, 임종식, 김상덕, 허복남, 김근옥 등)

•축구장, 야구장 주요시설 순찰 및 배수작업, 펌프가동 등

- 조경담당(박종헌)

•조경, 배수로, 수목지지대, 수생식물 침수방지 점검 및 조치

※ 신월야구공원 : 지대가 높아 침수의 염려가 없으나, 강풍에 대비하여 순찰 강화

※ 한강 인도교 수위현황

구 분	수 위	방 류 량
갈 수 위 평 수 위 지 정 수 위 경 계 수 위 위 험 수 위 계획홍수위 ※초지 계획수위 ※시설 지구수위	수위표 0.35m 수위표 1.025m 수위표 4.50m 수위표 8.50m 수위표 10.50m 수위표 13.385m 수위표 4.70m 수위표 7.50m	82㎥/sec 300㎥/sec 4,400㎥/sec 15,000㎥/sec 22,600㎥/sec 37,000㎥/sec 5,000㎥/sec 12,000㎥/sec

우기 후 점검 및 복구내역

○ 중점관리대상시설 점검 및 정비

○ 각종 펌프 등 수방시설 재점검 및 정비

○ 이용시민이 불편 없도록 운동장내 청소 실시

○ 수목 지주 및 버팀대 재정비

침수시 운동장 긴급 복구

○ 제1단계 복구(응급복구)

- 최소한의 시설물 기능회복

•긴급 복구 대상 시설물 최우선적 조치(쓰레기수거, 주통행로 소통, 주차장정비)

- 주차장 및 조경시설 현장정비

•직원, 청원경찰, 공무직/기간제근로자 및 유관기관 등의 인력 및 장비

○ 제2단계 복구(항구복구)

- 대상 : 단기간내 응급복구가 곤란한 시설물 등

- 방법 : 가용예산 활용 및 예비비 사용 등 별도방침 시행

기타사항

○ 수방자재 확보

- 양수기용 호스, 모래주머니, 삽 등 부족한 수방자재는 공공운영비(시설장비유지관리) 사용하여 확보

붙임 : 수방근무자 명단 및 일자별 근무조 편성 1부. 끝.