문서번호	시설관리과-9813
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
박병환	오준식	代고신석	04/30 전영석

『무인가압장 및 배수지』

보안시설 특별점검 결과 보고

2014. 04.

남부수도사업소

[시설관리과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

『무인가압장 및 배수지』

보안시설 특별점검 결과 보고

『무인가압장 및 배수지』보안시설(무인경비 및 CCTV)에 대한 출동

태세 및 작동상태 등의 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검 개요

○ 점검대상

- 무인경비 : 총 19개소 중 10개소 점검,

- CCTV : 70개소 점검

○ 점검일시 : 2015. 04. 25(금) ~ 04. 29(화)

○ 점 검 자 : 기전팀 박병환 외 2인(수리반 직원)

Ⅱ		점검 내용

○ 무인경비 출동태세 등

- 무인배수지 및 가압장에 무단침입자 가정(불시 출입문 개방)하에

비상벨 가동여부, 대원 도착시간(상황발생 15분 이내) 등

- 적외선 감지기 동작상태 이상여부 확인 등

○ CCTV 작동상태

- 무인 시설물 CCTV 작동 점검(70개소)

Ⅲ		점검 결과

○ 상황발생시 현장 도착시간은 전체적으로 기준이내 출동

○ 비상벨 가동 및 적외선 감지기 등 정상 작동

○ 무단침입자 대처 확인(신분증 및 방문목적 등) 양호 함.

○ CCTV 70개소 작동상태 대체적으로 양호하나 상도3가압장 펌프실

카메라 불량 및 노량진배수지 방송시설 불량으로 전기 연간단가업체에 의뢰 조치코자 함.

※ 경비 용역업체 출동상태 점검 현황

연번	시 설 명	경보발령 시 간	대원도착 시 간	소 요 시 간	출동대원 성 명	시스템가동 상 태	평 가	비 고
1	독산배수지	10:04	10:14	10분	신재명	정 상	양 호	※ 기 준 경보 발령 후 15분 이내 현장 출동 하여야 함
2	신림2배수지	10:52	11:00	8분	전정호	정 상	양 호
3	봉천11소배수지	11:29	11:38	9분	원성재	정 상	양 호
4	남현배수지	13:20	13:30	10분	원성재	정 상	양 호
5	사당4배수지	13:41	13:46	5분	원성재	정 상	양 호
6	신림6배수지	15:25	15:35	10분	전정호	정 상	양 호
7	신림2-1배수지	15:45	15:52	7분	전정호	정 상	양 호
8	금천배수지	16:00	16:07	7분	신재명	정 상	양 호
9	대방배수지	16:25	16:31	6분	김윤겸	정 상	양 호
10	상도3가압장	16:48	16:56	8분	김윤겸	정 상	양 호

○ 점검사진

독산배수지 출동점검	독산배수지 CCTV점검	독산배수지 센서점검
신림2배수지 출동점검	신림2배수지 CCTV점검	신림2배수지 센서점검

봉천11소배수지 출동점검	봉천11소배수지 CCTV점검	봉천11소배수지 센서점검
남현배수지 출동 점검	남현배수지 CCTV 점검	사당4배수지 출동 점검
사당4배수지 CCTV 점검	신림6배수지 출동 점검	신림6배수지 CCTV 점검
신림6배수지 센서점검	신림2-1배수지 출동 점검	금천배수지 출동 점검
대방배수지 출동후 인적사항 점검	대방배수지 출동 점검	상도가압장 출동 점검

끝.