문서번호	교량보수과-2842
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	서부도로사업소장
정상모		代정상모	05/07 김만수
협조	주무관		백운경
	주무관		박철호

우기 대비 교량시설물 안전점검계획

2014.  5

서부도로사업소

(교량보수과)

우기 대비 교량(고가)시설물 안전점검계획

□ 우기가 도래하기 전 안전사고에 취약한 교량(고가)시설의 안전점검 및 정비를 실시하여 안전사고를 예방하고 교량시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

1		안전점검 기간

❍ 점검기간 : 2014. 5. 7 ~ 5. 12

※ 관련근거 : 우기 대비 안전점검 실시계획 (도로시설과-7383호, 2014. 4.25)

2		시설물별 안전점검 실시

□ 점검대상 교량(고가)시설물 : 25개소 (전용도로 21, 한강교량 4)

❍ 시설물 현황                                      (단위 : 개소)

구 분	계	한강교량	일반교량	고가차도	지하차도	비고
계	25	4	17	2	2
1 종	10	4	4	2
2 종	10		8		2
법정 외	5		5

※ 서빙고고가 : 도시기반시설본부 토목부에서 철거 및 신설공사중 (점검제외)

❍ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	포장파손, 지반침하, 배수시설 등 우기 취약부분 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
한강교량 자동차전용도로	시설물별 취약부재 이상여부 순찰, 점검 교량받침 거동, 배수불량구간 열화상태 급경사지, 배수불량 및 포장상태 이상 여부

❍ 점검방법

- 시설물별 담당자 2인 1조로 1회 이상 주요 점검사항 순찰 및 안전점검

□ 시설물별 점검 일정

구 분		시설명	위 치	시설규모	점검일	점검자
한강교량 ④	1	원효대교	원효로4가118~여의도동40	B=20m, L=1,120m	5. 7	박철호, 정상모
	2	마포대교	마포동 ~ 여의도동	B=45.5m, L=1,398m	5. 7	백운경, 박철호
	3	서강대교	신정동 ~ 여의도동	B=29m, L=1,320m	5. 7	박철호, 정상모
	4	양화대교	합정동352 ~ 당산동7가	B=16.2m,L=1,053m B=17m, L=1,048m	5. 7	백운경, 박철호
고가 ②	5	서빙고고가	용산구 서빙고동	B =16m, L=650m	도시기반본부(토목부)에서 철거공사 시행중
	6	홍제천고가	성산대교북단~홍은동	B =26m, L=6,978m	5. 8	백운경, 시설공단직원
일반교량 ⑰	7	두모교	반포대교북단~용비교앞	B=33.6m, L=9,093m	5. 9	정상모, 시설공단직원
	8	서호교	당산철교북단~한강철교북단	B=18.4m, L=4,850m	5. 8	박철호, 시설공단직원
	9	망원5교	망원동453~망원동463	B=32.8m, L=120m	5. 9	백운경, 시설공단직원
	10	당인교	마포구 당인동~ 상수동	B= 18.2m, L= 510m	5. 8	박철호, 시설공단직원
	11	망원1교	망원동453~망원동463	B= 8.7m, L= 119m	5. 9	백운경, 시설공단직원
	12	망원2교	망원동453~망원동463	B= 8.7m, L= 109m	5. 9	백운경, 시설공단직원
	13	망원3교	망원동453~망원동463	B=11.2m, L= 120m	5. 9	백운경, 시설공단직원
	14	망원4교	망원동453~망원동463	B= 7.6m, L= 120m	5. 9	백운경, 시설공단직원
	15	원효대교북단교	현대정비공장 주변	B= 24.3m, L= 40m	5. 9	박철호, 시설공단직원
	16	원효로접속교	용산구 청암동 169	B= 7m, L= 158m	5. 9	박철호, 시설공단직원
	17	반포북단교	반포대교북단	B= 15m, L= 205m	5.12	정상모, 시설공단직원
	18	동빙고다리	반포대교북단(강변북로)	B=6.5~26m, L=352m	5.12	정상모, 시설공단직원
	19	서빙고다리	용산구 신동아아파트앞	B=22m, L= 90m	5.12	정상모, 시설공단직원
	20	새남터다리	용산구 한강철교옆	B= 6.5m, L=56m	5.12	정상모, 시설공단직원
	21	두모교접속교	용산구 서빙고동170-10	B= 5.4m, L= 66m	5.12	정상모, 시설공단직원
	22	봉원교	마포구 신정동 95	B= 17m, L= 40m	5. 9	박철호, 시설공단직원
	23	청암교	용산구 청암동 169	B=4.25~13m, L=201m	5. 9	박철호, 시설공단직원
지하차도 ②	24	한강대교동측 지하차도	용산구 이촌동 302	B=10.7 ~ 11.9m, L=145 m	5. 9	박철호, 시설공단직원
	25	잠두봉지하차도	마포구 합정동 성지앞	B=18.1 m, L= 565 m	5.12	정상모, 시설공단직원

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치 또는 일상유지보수 업체로 하여금

조속히 보수 시행

- 구조물의 안전에 영향을 미치는 특이사항 적출시 즉시 보고 후 관련 분야

전문가(시설안전자문위원 등) 자문 등, 조치계획 수립

3		행정사항

□ 교량(고가)시설물 점검결과 및 조치실적 제출

❍ 점검 및 조치결과 제출기한 : 2014. 5. 12

- 별첨 양식으로 도로시설과에 제출

따로붙임 : 1) 교량(고가)시설물 점검결과 총괄(집계)표

2) 교량(고가)시설물 안전점검보고서(양식).   끝.