＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 05월 05일 월요일					결재		근무자	반장		담 당				과 장
							장재호	김정환		이충기				05/07 박명우
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표								근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)		5호(원심)			시간		구분		직명		성명
00～01시		*							00:00- 09:00		1조		전기7		임재동
01～02시		*
									09:00- 18:00		3조		기계6		염진록
02～03시		*
03～04시		*
									18:00- 24:00		4조		전기8		장재호
04～05시		*
									슬 러 지
05～06시		*
									소화인발량			3625(㎥)
06～07시		*
07～08시		*
08～09시		*
									원심처리량			2732(㎥)
09～10시		*
10～11시		*
11～12시		*
									오 니 케 익
12～13시		*
									원심 생산량			256.31(톤)
13～14시		*
14～15시		*
15～16시		*
16～17시		*
									약 품
17～18시		*
18～19시		*
									원심 사용량			500 (kg)
19～20시		*
20～21시		*
21～22시		*
22～23시		*
									탈수기 총 가동시간(日)
23～24시		*
가동시간	24	0	24	24		24			4대96시간

호수 기기명 시간별		A (원심)	B (예비)		C (원심)		A (원심)			B (예비)		C (원심)		원심 (신설)	세척수 펌프(A)
															시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750		1750					1750		1750
	10:00	1750			1750		1750					1750		1750
															A . B 계 열	S1
	15:00	1750			1750		1750					1750		1750
																S2
	21:00	1750			1750		1750					1750		1750
																1	24	24	24	24
	03:00	1730			1730		1750					1750		1750
약품펌프 (RPM)
																2	28	28	28	28
	10:00	1730			1730		1750					1750		1750
																3	28	28	28	28
	15:00	1730			1730		1750					1750		1750
															C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730		1750					1750		1750
																S4
구분	A,B 계열			C,D 계열		구분			A,B계열				C,D계열
																4	24	24	24	24
																5	26	26	26	26
잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0		저류조 수위 (M)			08시		3.9		4.1
																S5
																6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0					16시		3.8		4.2
															에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0					24시		3.6		4.1
															시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	- 협잡물분리기 작동점검 및 이물질 제거작업. - 에어콤프레샤 작동점검 및 응축수 드레인작업. - 약품용해탱크 투입 감속기 이물질 제거작업. - 탈수기 배수구 통수작업 및 탈수기 세척작업. - 저류조교반기 작동점검 및 순환 가동작업.							원심1,3,4,5호 케잌 함수율 점검 및 가동상태 점검 약품탱크 약품 꽁급(500kg) 협잡물 분리기 스크린바 이물질 제거 및 점검 에어 콤프레샤 응축수 드레인 작업 컵베어 스크류,감속기 가동상태 점검
															1		7.0	7.0	7.0	7.0
															2
															저류조 교반기
															시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
															AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																2
																3
															CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																5
																6