문서번호	교량보수과-1409
결재일자	2014.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		교량보수과장
김근섭		05/08 김종대
협 조

영동대교 정기점검 보고서

(안전감사, 우기대비 점검, 총체적 안전점검  병행 실시)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

성동도로사업소

(교량보수과)

영동대교 정기점검 보고서

(안전감사, 우기대비 점검,총체적 안전점검 병행)

□ 시설물 현황

시설물명		규모	종구분/등급		형식		준공년도
영동대교		본선 폭 25~34m 연장 1,017m 램프 폭4.5~7m 연장1,442m	종구분 : 1종 상태등급 : B등급		플레이트 거더 강박스 거더		1973(본교,접속교) 87~95(램프)
관리책임자	성동도로사업소 교량보수과			주무관		김 근 섭
점 검 자	성동도로사업소 교량보수과			주무관		김 근 섭
	감사담당관(기술감사팀)			감사관		김 동 구

□ 점검일자 : 2014. 4. 30(수)

□ 점검구간 : 영동대교 전구간(상부, 신축이음부 등)

□ 점검결과

위 치	손상내용	손상규모	조치계획	비고 (사진번호)
p4~p5 강남방향	포장 보수부 소파	1개소	한강일상유지보수로 정비	1
p5~p6	슬래브 하면 박리	1개소	영동대교 보수공사에서 보수시행	2
p12~p13 P14(HP5)	종죠인트 하부 백태	죠인트 하면 전구간	영동대교 보수공사에서 보수시행	3,13
p12	흉벽 철근노출	1개소	한강일상유지보수로 정비	4
p13	신축이음부 누수 및 사재등녹발생	1개소	한강일상유지보수로 정비	5,6,7,10 11,
p13(GP2)	신축이음부 하부 철근노출	1개소	한강일상유지보수로 정비	8
GP3	후타재 박리	1개소	한강일상유지보수로 정비	14

첨부  영동대교 점검결과(안전감사) 및 사진 1부.  끝.