문서번호	슬러지재활용과-394
결재일자	2014.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
유승춘		05/08 김황래
협 조

『 하수슬러지 건조시설 설치공사 』

건설폐기물(추가분) 처리계획

2014. 5.

난지물재생센터

(슬러지재활용과)

『 하수슬러지 건조시설 설치공사 』

건설폐기물(추가분) 처리계획

하수슬러지 건조시설 설치공사 과정에서 추가발생된 건설폐기물의 처리계획을 수립 시행코자 함

1		공사 현황

❍ 건조용량 : 150톤/일(75톤/일 × 2기)

❍ 공사기간 : 2013.7.3. ~ 2014.7.2

❍ 계 약 자 : 대저건설(주) - 도급액 : 4,483백만원

2		건설폐기물 발생 및 처리현황

❍ 건설폐기물 발생량                                     단위 : 톤

구 분	계	폐기물 종류			비 고
		혼합폐기물	폐콘크리트	폐아스팔트
반출처리량	223.497	0.085	190.277	33.135	‘13.12
추가발생량	87.713	-	85.951	1.763
계	311.210	0.085	276.228	34.898

❍ 처리현황 및 문제점

- 2013.12월 까지 발생된 건설폐기물 반출 처리 완료

․ 처리물량 : 223.497톤, 도급비 : 7백만원

- 2014.4월 까지 건설폐기물 87.713톤(처리비용 3백만원)이 추가발생되었으나 ‘14년 건조시설 설치공사예산이 편성되지 않아 별도 처리에 어려움이 있음

3		추가발생분 처리계획

❍ 물재생과에 의뢰하여 추가발생분 건설폐기물 처리

❍ 추가물량이 100톤 미만으로 물재생과에서 시행중인 건설폐기물 처리용역(연간 단가계약)에 포함하여 처리 될 수 있도록 요청코자 함.

붙임 : 건설폐기물 산출근거(폐기물추가발생량) 1부. 끝