문서번호	급수운영과-10124
결재일자	2014.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
강동길		05/09 장시명
협 조
	주무관		정헌석

’14년 상수도 시설물

우수 유입방지용 맨홀뚜껑 설치 계획보고

2014. 05.

남부수도사업소

(급수운영과)

’14년 상수도 시설물

우수 유입방지용 맨홀뚜껑 설치 계획 보고

도로상에 설치된 증압장과 전동밸브실 등의 맨홀뚜껑으로 우수 및 노면수가     유입되어 침수에 따른 기전설비 오작동으로 단수사고와 시설물 유지     관리에 문제점 발생

이를 예방하기 위하여 우수 유입 방지용 맨홀뚜껑을 설치코자 보고 드림.

Ⅰ

관 련 근 거

본부 시설관리과-1319(‘13. 3.20)호

Ⅱ

현     황

위 치 : 관악구 낙성대동 248-2(서울대증압 펌프장)

내 용

증압펌프장내 집중호우시 상수도맨홀로 침수유입(2개소)으로 정비가 필요한      실정임

Ⅲ

설 치 대 상

우수유입 방지용 맨홀뚜껑 설치 : 2개

대  상

연번	명칭	위치	변실규격	맨홀뚜껑 개수
1	서울대증압 펌프장	낙성대동 248-2	648 원형맨홀	2

Ⅳ

처 리 의 견

위와 같은 실정으로 침수 유입방지를 위하여 우수유입방지용 맨홀뚜껑을 설치하여

상수도시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며

아울러 우리사업소와 계약체결된 관악구 시설물 연간단가 업체[카본코리아    대표 구본영]으로 하여금 선 시공토록 하고 추후 정산코자 함.

공사개요

상수도철개 우수방지용맨홀 : D=648mm(2개)

소요예산 : 약 700천원

예산과목 : 시설비(노후밸브 교체비)

※ 공사내용

[기 존]                             [시범설치]

맨홀뚜껑 열림	맨홀 내부 침수		우수 유입 방지용 속 뚜껑	우수 유입 방지 전경

따로붙임 : 증압장 설치 위치도 1부. 끝.