＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 05월 08일 목요일					결재		근무자	반장		담 당				과 장
							임재동	김정환		이충기				05/09 박명우
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표								근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)		5호(신설)			시간		구분		직명		성명
00～01시		*							00:00- 09:00		일근		기계6		김정환
01～02시		*
									09:00- 18:00		4조		전기8		장재호
02～03시		*
03～04시		*
									18:00- 24:00		1조		전기7		임재동
04～05시		*
									슬 러 지
05～06시		*
									소화인발량			5225(㎥)
06～07시		*
07～08시		*
08～09시		*
									원심 처리량			2678(㎥)
09～10시		*
10～11시		*
11～12시		*
									오 니 케 익
12～13시		*
									원심 생산량			265.68(톤)
13～14시		*
14～15시		*
15～16시		*
16～17시		*
									약 품
17～18시		*
18～19시		*
									원심 사용량			420(kg)
19～20시		*
20～21시		*
21～22시		*
22～23시		*
									탈수기 총 가동시간(日)
23～24시		*
가동시간	24	0	24	24		24			4대 96시간

호수 기기명 시간별		A (원심)		B (예비)	C (원심)			A (원심)			B (예비)	C (원심)		원심 (신설)	세척수 펌프(A)
															시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750			1750				1750		1770
	10:00	1750			1750			1750				1750		1770
															A . B 계 열	S1
	15:00	1750			1750			1750				1750		1770
																S2
	21:00	1750			1750			1750				1750		1770
																1	24	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730			1750				1750		1770
																2	28	28	28	28
	10:00	1730			1730			1750				1750		1770
																3	28	28	28	28
	15:00	1730			1730			1750				1750		1770
															C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730			1750				1750		1770
																S4
구분	A,B 계열		C,D 계열			구분			A,B계열				C,D계열
																4	24	24	24	24
																5	26	26	26	26
잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0	3.0			저 류 조 수 위 (M)			08시	3.8			4.2
																S5
																6	24	24	24	24
	16시	3.0	3.0						16시	4.5			4.8
															에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0	3.0						24시	4.2			4.6
															시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	- 협잡물분리기 작동점검 및 이물질 제거작업. - 에어콤프레샤 작동점검 및 응축수 드레인작업. - 약품용해탱크 투입 감속기 이물질 제거작업. - 탈수기 배수구 통수작업 및 탈수기 세척작업. - 저류조교반기 작동점검 및 순환 가동작업.						- 약품 탱크 약품공급 420[kg] - 협작물 분리수거기 가동상태 점검 및 이물질 제거작업 - 원심 탈수기 1.3.4.호 그리스 보충작업 지하 용수공급펌프 모터 가동상태 점검 소움 체크 예비용 모터 가동점검 에어컴프례샤 응측수 드레인 및 2호->1호 교체운전 밸트 탈수기 16호 철거작업 (관련업체)
															1		7.0	7.0	7.0	7.0
															2
															저류조 교반기
															시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
															AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																2
																3
															CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																5
																6