우기 대비 도로시설물 안전점검보고서

등록번호	교량보수과-2955
결재일자	2014.5.12.

주무관		교량보수과장	서부도로사업소장		결재
백운경		代정상모	05/12 김만수
협 조

시 설 명	시 설 개 요	준공년도	담당자
홍제천고가교	본선 : 폭 26m, 연장 6,978m 램프 : 폭 6~9.5m, 연장 6,637m	‘95,97,’99	백운경
마포대교	본선 : 폭 45.5m, 연장 1,398m 램프 : 폭 7.25~10m, 연장 440.5m	‘01,‘05
양화대교	본선 : 폭 33.2m, 연장 1,053m 램프 : 폭 7~17m, 연장 693m	‘00,’02
망원1교	폭 8.7m 연장 119m	‘77
망원2교	폭 8.7m 연장 109m	‘77
망원3교	폭 11.2m 연장 120m	‘97
망원4교	폭 7.6m 연장 120m	‘97
망원5교	폭 32.8m 연장 120m	’97

○ 점 검 일 : 2014. 5. 7(수) ~ 5. 9(금)

○ 점점내용 : 신축이음부 이물질 퇴적 및 배수시설 상태 등

포장파손, 지반침하 등 우기 취약부분

○ 점검결과 및 조치계획

시 설 물	세부위치	지적사항	조치계획(결과)	비고
홍제천고가	성산4램프 P6+14m	방음벽지주 볼트풀림	일상유지보수업체에 보수작업지시
	성산3램프 P15	배수홈통 누수	일상유지보수업체에 보수작업지시
마포대교	상류교 A2	배수구 이물질퇴적	일상유지보수업체 배수구 준설 작업완료
	하류교램프B앞 횡단보도	보차도 연결부 소파	일상유지보수업체에 보수작업지시
	램프B 차량방호울타리	차량방호울타리 단부 캡 망실	일상유지보수업체에 보수작업지시
양화대교	램프2	배수구 이물질퇴적	일상유지보수업체에 배수구 청소 작업지시
	램프1	하부 노숙인 거주	5.12한 퇴거 예정
망원1교	-	특이사항 없음	-
망원2교	배수구	배수구 이물질 퇴적	일상유지보수업체에 배수구 청소 작업지시
망원3교	배수구	배수구 이물질 퇴적	일상유지보수업체에 배수구 청소 작업지시
	A1 하부	쓰레기 적치	일상유지보수업체에 청소 및 휀스설치 작업지시
망원4교	A1 방호벽	신축이음 철물 열화 파손 2개소	일상유지보수업체에 교체 보수 작업지시
	배수구	배수구 이물질 퇴적	일상유지보수업체에 배수구 청소 작업지시
망원5교	-	특이사항 없음	-

첨 부 : 1.  현황사진 1부.   끝.

현 황 사 진

홍제천고가 성산4램프 P6+14m 방음벽기초 너트풀림	홍제천고가 성산3램프 P15 배수홈통 누수
양화대교 램프 배수구 막힘	양화대교(하류교) 접속램프하부 노숙인 기거
마포대교(하류교) 램프앞 횡단보고 도로소파	마포대교 상류교 A2 배수구막힘(현장조치 완료)
마포대교 램프B 차량방호울타리 캡 망실	망원4교 A1 방호벽 신축이음 철물 열화 파손

현 황 사 진

망원4교 A1 방호벽 신축이음 철물 열화 파손	망원4교 배수구 막힘
망원3교 A1하부 쓰레기 적치	망원3교 배수구 막힘