문서번호	대기환경연구부-2573
결재일자	2014.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도로측정망관리팀장	대기환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
하현주	代신도철	어수미		05/12 정권
협 조
	대기환경팀장		윤중섭

2014년 터널 대기질 조사 계획

2014.  5. 12(월)

대기환경연구부

(도로측정망관리팀)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014년 터널 대기질 조사 계획

운행경유차 저공해화 사업 효과 분석의 일환으로 황사 등 외부 대기영향을 적게 받는 터널 내에서 유해대기오염물질을 조사하고자 함

1		조사 근거

○ 터널 내 대기오염도 조사‧분석 지시

- 맑은서울관리담당관-1028(2007.01.25.)

○ 운행경유차 저공해화 사업 효과 분석의 일환으로 황사 등 외부 대기영향을 적게 받는 터널 내에서 미세먼지 등 일반대기환경 항목과 발암물질 등 유해대기오염물질에 대한 추이를 지속적으로 조사‧분석함

2		조사 계획

□ 조사 일정

○ 상반기 : 2014년  5월 19일(월) ~ 23일(금)

○ 하반기 : 2014년 11월 17일(월) ~ 21일(금)

※ 상기 일정은 다소 변경될 수 있음

□ 조사 지점

○ 2개소(남산3호 터널, 홍지문 터널)

터널명	연장길이	차 선	도로폭	위치	준공일	측정지점
남산3호	1,260 m	2차선	9.2 m	회현동～ 이태원	'78.03	도심방향 (320 m 안쪽)
홍지문	1,890 m	3차선	13.5 m	홍제동～ 평창동	'99.04	성산방향 (1,240 m 안쪽)

3		조사 내용

□ 분석 항목

○ 미세먼지 등 일반대기환경 항목, 탄소성분, PAHs 등

- 미세먼지(PM10), 일산화질소(NO), 이산화질소(NO2), 일산화탄소(CO)

- EC(원소탄소), OC(유기탄소) : 입자상물질 중 탄소성분

- PAHs(16항목)

: Benzo(a)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene, Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Chrysene, Indeno(1,2,3cd)pyrene, Benzo(g,h,i)perylene, Fluoranthene, pyrene,  Anthracene, Phenanthrene, Fluorene, Acenaphthene, Acenaphthylene, Napthalene

- VOCs(5항목)

: benzene, toluene, ethylbenzene, m,p-xylene, o-xylene

□ 현장시료채취 방식 및 분석

○ 대기환경팀

- 24시간 4회 시료채취(월~금) 후 본원 반입, 분석

- High Volume Air Sampler(Sibata, Japan) 1기 설치 : PAHs 분석

- Minipump(Sibata, Japan) 1기 설치 : VOCs 분석

- Mini Volume Air Sampler(OMNI, BGI, U.S.) 3기 설치 : PM10, EC, OC

○ 도로측정망관리팀

- Low Volume Air Sampler에 연결한 Tedlar Bag을 이용 시료 채취 후 양재 도로변측정소에서 시료 분석

4		기 타

□ 팀별 업무분장 및 협조사항

○ 대기환경팀

- EC/OC, PAHs, VOCs, PM10 등 조사 해당장비 준비 및 분석

- 터널관리사무소 협조요청

○ 도로측정망관리팀

- NO, NO2, CO 분석

- 최종 결과보고서 작성

○ 분석 자료는 결과 해석 후 2015. 01. 31까지 도로측정망관리팀으로 송부

○ 샘플링 방법을 감안하여 최대한 안전 확보 요망

○ 각 팀의 필요 차량은 팀별로 구비 요망