보고서(상수도관이설)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이동석	김광운	05/14 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-10869

성동구청 안전치수과에서 시행하는 『########주변하수관개량공사』구간 내 지장 상수도관 이설요청에 의거 아래와 같이 보고합니다.

현    황

관련공문 : 안전치수과-9975호(2014.05.12)

공 사 명 : ########주변하수관개량공사

이설위치 : 성동구 ########, ########

보고내용

성동구청 안전치수과에서 시행하는 「########주변하수관개량공사」 구간중 저촉되는 상수도관을 이설요청 함.

☞ 이설현황

위 치	상수도 이설현황	하수도 부설현황	이설사유	비고
#######	2000/DCIP/200mm L=5m 이설, 밸브(다용도200mm*1개소) 이설	하수관1,200mm 부설	하수관 확관부설로 저촉(횡방향)
	2006/DCIP/100mm L=5m 이설, 밸브(소프트100mm*1개소) 이설
#######	2007/SSP/25mm L=18m 이설			민원

하수관부설(하수관 구경확대 1,000mm →1,200mm)에 따라 상수도관(배수관 100, 200mm, 급수관 25mm)이 저촉되어 이설하여야 하며,

급수관(25mm, ########)이 저촉되는 부분은 인근 민원사항(##############)으로 인해 기존 200mm 분기부 폐쇄후 인근 마장로 300mm(2005/DCIP)에서 재분기 필요한 실정임.

아울러, 시험굴착 현장입회시 파손되어 임시복구한 변실부(100mm, ########)를 사업소감리 입회하에 재시공이 필요한 실정임.

보고자의견

위와 같은 실정으로 원인자 자체이설 및 복구토록 이설승인조건을 부여하고 이설공사에 따른 원인자부담금 고지서를 발부하고,

단수 등 기타 협의사항은 사전 우리사업소와 협의 후 단수홍보 등 공사에 철저를 기하여 시민불편해소 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 위치도 1부.

3. 원인자부담금산출내역 1부.  끝.