문서번호	방재시설부-3143
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
임병길		서관석	05/15 박종웅
협 조
	기획예산과장			최갑영

임시물막이 차수철판 설치의 적정성에 대한

외부전문가 자문 추진계획

(송정빗물펌프장 증설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

임시물막이 철판 설치의 적정성에 대한

외부전문가 자문 추진계획

Ⅰ		추진 배경

❍ 2013.12.03 : 임시차수벽(t=8mm)설계 재검토 요청 (감리사→설계사)

❍ 2014.04.20 : 임시차수철판 도면 및 구조검토서 제출(도화→시설관리공단)

Ⅱ		공사개요

❍  공 사 명 : 송정,사근 빗물펌프장 설치공사

❍  공사규모 : 빗물펌프장 증설 Q=616㎥/min, 2대

❍  공사기간 및 사업비 :  2012.12.27 ～ 2014.06.19

❍  사 업 비 :   17,398백만원

❍  시 공 사 : 경동산업(주),   ○ 감 리 사 : 시설관리공단

❍  추진공정 : 지하층 기초콘크리트 공사중 (공정 45%)

Ⅲ		임시 물막이 철판 설계․시공 내용

❍ 공사규모 : 지하1층 (폭 3.2m, 길이 19.5m)

❍ 적용공법 : 송정빗물펌프장 기존 유수지 구간에 차수철판(t=8mm) 및 보강재 적용

- 수직보강재  H-250×250, CTC 1,940mm (10개소)

- 수평보강재  H-250×250, T-100×204

- 앵커볼트 M30 (개소당 8개 볼트체결)

Ⅳ		자문회의 개최

❍ 자문안건 : 임시 차수철판 수직보강재와 기존 구조물 슬래브에 접합돤   앵카볼트(M30) 시공상태의 적정성 자문

- 앵커볼트 시공물량 중 3개소가 기존 유수지 기둥 헌치부에 저촉돠어 설계도면과 앵커볼트 시공수량 차이에 따른 구조 안전성 자문

❍ 자문위원 : 2명

- 토목구조분야 :  대신엔지니어링  대 표  하 상 우

동일기술공사   부사장 최 장 환

❍ 자문일시 : 2014. 5.22(목) 14:00~15:30

❍ 자문장소 :  현장사무실(상황실)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 외부전문가 자문수당

❍ 자문수당

- 소요예산 : 200,000원(2명 × 100,000원)

※ 수당 지급기준 : 행정안전부 예규 제362호(2011.5.23) 준용

․ 기본수당 : 100,000원(2시간 이내)

□ 예산과목

- 인간중심의 안전한 건설현장 관리, 도시기반시설관리, 시설공사 품질향상 유지관리 수준향상, 사무관리비(100-201-01)

따로붙임 : 설계도면 및 구조검토서 1부.  끝.

토목구조분야 자문위원

연번	성 명	전문분야	소 속	전화번호	비 고
1	하 상 우	구조분야	대신 엔지니어링	#############	대 표
2	최 장 환	구조분야	동일기술공사	#############	부사장