문서번호	시설관리과-10216
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
박학중	최양주	이자원		05/15 이상래
협 조	행정지원과장		代김경식
	요금과장		이해원
	현장민원과장		이만섭
	급수운영과장		代유인행
	기전팀장		문용욱

2014년 여름철 풍수해 대책

2014. 5.

강서수도사업소

(시설관리과)

-  목    차  -

Ⅰ.	기 상 전 망 ---------------------	1
Ⅱ.	추 진 방 향 ----------------------	1
Ⅲ.	세 부 계 획 ----------------------	2
	1. 풍수해 취약시설 사전 안전점검 ․ 정비강화 ------	2
	2. 풍수해 대비 사전 준비대책 강화 ----------	3
	3. 신속한 복구체계 구축 ----------------------	5
	4. 수해발생시 비상급수대책 -------------------	5
	5. 풍수해 대책 상황실 운영 -------------------	8
Ⅳ.	행정 사항 -------------------------	9
첨부 :	풍수해 대책 단계별 근무자 지정, 장비보유 현황 등 자료	#1~#17

2014년 여름철 풍수해 대책

2014년 여름철 풍수해 재난에 사전대비 재난발생시 신속하고 효과적으로 대응하기 위해 풍수해 대책 구성 및 운영계획임.

☞ 관련근거 : 「’14년 여름철 풍수해 대책」 본부장 방침(시설과-1734호, 2014.05.13)

Ⅰ				기 상 전 망

2014년 여름철 (6~8월) 기상전망 (기상청발표)

기온은 평년 (22 ~ 25℃) 보다 높겠으며 북태평양 고기압 영향으로 무더운

날씨를 보일때가 많겠음

강수량은 평년 (501~940㎜)과 비슷하겠으나, 대기  불안정에 의해 많은

비가 내릴때가 있겠으며 지역적인 편차가 크겠음

기온은 평년보다 높고 강수량은 평년과 비슷할 것으로 전망됨

Ⅱ				추 진 방 향

풍수해 취약시설 사전 안전점검 ․ 정비강화

풍수해 대비 사전준비 대책강화

풍수해 발생시 신속한 복구쳬계 구축

풍수해 발생시 비상급수 대책 수립

풍수해 대책 상황실 운영

Ⅲ				세 부 계 획

1   풍수해 취약시설 사전 안전점검 ․ 정비강화

점검대상 : 32개소

구분	단 위 공사장 (개소)	배수지 (개소)	가압장(개소)			현수관 (오류육교) (㎞)	공동구 (목동) (㎞)
			계	유인	무인․증압
수량	6	9	15	1	14	0.04	9.5

점검기간

사전 안전점검 : 2014. 5. 12 ~  5. 30

정기 안전점검 : 2014. 6.  1 ~ 10. 15

단위공사장 : 점검조 2개조 4명(과별 1개조 2명) 시설관리공단 합동점검

‣ 점검사항 : 공사장 절개지 및 절성토 법면 유실방지 여부

수해대비 인력확보 및 비축자재 장비 등 작동여부

배수지 ․ 가압장 : 본부 사업소 합동점검

‣ 점검사항 : 출입시설 시건장치 및 CCTV 등 보안시설 상태

배수지 항 균열여부 및 유 ․ 출입밸브 상태

배수지 경사면 안전상태, 배수로 관리상태

가압장 화재예방 및 경보시스템, 기전시설물 노후상태

노출상수도관(현수관로, 공동구) : 본부 사업소 시설관리공단 합동점검

‣ 점검사항 : 대형관 연결부위 정밀점검

현수관로 구조물 파손위험 정밀점검

2  풍수해 대비 사전 준비대책 강화

양수기 19대

수도사업소 2대, 긴급누수복구업체 2대, 공사현장 15대

작업차량 17대

수도사업소 7대, 긴급누수복구업체 3대, 공사현장 7대

수도사업소 보유 급수차 1대 (전기펌프 설치 고층연속 급수가능)

2.5톤 1대 보유 (필요시 본부에 지원요청 : 각 사업소 1대씩 보유)

사업소 관할 소방차 (11대) 활용

필요시 사용협조 (수도사업소  강서, 양천, 구로 소방서)

병물아리수 운반

생 산 량 : 86,000병/일, 영등포정수센터 생산  (규격: 350㎖, 500㎖, 1,800㎖)

비 축 량 : 200,000병 (350㎖ 기준)

운반차량 : 사업소 보유차량 13대 (2.5톤 2대, 1.0톤 11대)

비상 물탱크 활용

물 탱크(3톤) 30개

(강북정수장 보관)

물 팩(3톤) 20개

(자재센터 보관)

< 물탱크 >            < 이동식 물 팩 >

고층 아파트 비상 급수지원 시스템 구축

사업소 보유 급수차 후면에 고압펌프 설치 : 1대

※ 13층 까지는 급수차 이용 직접공급, 14 ~ 30층은 소방펌프차 지원 요청

31층 이상은 소방헬기 지원요청

시설 ․ 장비에 대한 사업소간 교차점검

배수지 시설물 교차점검 : 본부 해당부서 직원입회

점검대상 : 지역배수지(목동, 신정, 신월, 우장산)

점검방법 : 인근 수도사업소간 교차점검(강서 ↔ 남부)

낙뢰 피해 방지시스템 구축

’14년 배수지(목동, 신정), 가압장(온수) 낙뢰비해 방지 우선구축

※ 누전차단기도 차단되지 않고 전자기기도 보호할 수 있는 대응회뢰 개발

수방예보 서비스 활용

한강통제소 실시간 제공서비스(http://www.hrfco.go.kr)

※ 댐방류량, 홍수예보발령 사항등 실시간 문자 서비스 제공

유관기관 비상연락체계 정비

시 ․ 구 재해대책본부, 기상청, 한강홍수통제소, 소방방재본부, 수자원공사,

한국전력공사, KT, 도시가스, 경찰서, 도로사업소 등

3  신속한 복구체계 구축

초기 대응능력 강화를 위한 모의훈련실시

「배수지 ․ 가압장 위기관리 매뉴얼」에 따른 모의훈련 실시

- 모의훈련 : 우장산(배) 가압장 및 등촌가압장 정전 및 해킹으로

급수(펌프)중단 발생(2014. 3. 27 기실시)

긴급 복구 동원업체 지정 : 5개 업체

긴급누수 : 1개업체(긴급 누수복구공사) * 긴급누수복구 가상훈련실시(‘14.5.14)

기전시설 : 4개업체(수배전반, 모타펌프, 전기공사 등 복구)

4   수해발생시 비상 급수대책

정수센터 급수공급 중단시

본부지시에 의한 지원(타정수세터 수계전환 등) 및 상황처리

가압장 ․ 배수지 급수공급 중단시

공급시설 현황 - 26개소

구 분	계	배수지	가압장	현수관로	공동구
개 소	26	9	15	1	1

급수공급 방안

관련 배수지 최대한 활용 급수

인접 배수지 연결된 관로를 통해 수계전환 시행

급수체계 전환 급수

수계간 제수변 등을 조절하여 직결급수 전환 등

고지대 등 수계전환 불가능 지역 급수차량 운영 및 병물아리수 지원

고층 APT는 급수차를 활용 (전기펌프설치) 연속급수 및 병물 아리수 수송

차량으로 운반하고, 고압살수차, 이삿짐용 사다리차를 이용하여 급수공급

고지대 등은 사업소 작업차량을 이용하여 직접 병물아리수 공급

소방차 등 유관기관 협조 급수 공급 등

송 ․ 배수관 재해 및 이재민 발생시

시설현황 – 1,536㎞

구 분	계	도수관	송수관	배수관	급수관	공업용수관
연장(㎞)	1,536	-	35	1,143	355	3

급수공급 방안

‣ 수계 간 또는 관로 간 제수변 조절로 수계 전환하여 단수지역 최소화

긴급 누수복구업체 동원 신속 복구 (1개 업체 3개반)

‣ 단수지역 급수차 및 작업차량 지원 급수

병물아리수 운반차량 및 비상급수차량 등 가동

이재민 지역 비상급수 공급

‣ 이재민 지역 물탱크 및 물팩 설치 운반급수 (3톤, 30개)   본부 지원

‣  급수차에 의한 운반급수

동원가능 차량 : 12대 (사업소 급수차 1대, 소방차 11대)

※ 본부 : 사업소 급수차 8대, 소방차 : 132대

‣ 병물아리수 공급 (영등포정수센터 생산)

최대 생산능력 : 86,000병/일

- 비축 예정량 : 200,000병 (350㎖ 기준)

※ 병물생산 규격 : 3개 제품 (350㎖, 500㎖, 2,000㎖)     < 병물 아리수 >

침수지역 단수 시 홍보활동 강화

자치구 및 상수도 홈페이지 게재

지역신문 및 유선방송, 메가샷 등을 활용 홍보

유관기관 자치구, 소방서 및 120번 안내 홍보

통합전송시스템 활용 실제 단수대상 가구를 선택 홍보

동사무소에 병물 아리수를 비치 등

5   풍수해 대책 상황실 운영

수방기간 : 2014. 05. 15 ~ 10. 15 (5개월)

24시간 상황실 운영

◈ 기상 상황에 따라 3단계 근무

◈ 1단계 4명, 2단계 12명, 3단계 25명

※ 비 우기기간 〔4.1 ~ 5.14 / 10. 16 ~ 11. 15〕 : 24시간 상황유지

상황실 운영

비상발령 근무통보 (지시)

평일 주간 : 수방담당부서 (시설관리과)

휴일, 야간 : 당직 책임자

상황실 조직

			소 장
			상황실장
상황 총괄반			상황 처리반			단수 복구반
∙ 상황조정 및 통제 ∙ 기상예보 관련사항 ∙ 수방업무 총괄			∙ 상황 접수처리 ∙ 재해지역 급수지원 ∙ 배수지 수질관리			∙ 피해사항 현지조사 및 복구 관리 ∙ 자재 ․ 장비 운용

※ 상황실장 : 1단계, 2단계 (주, 야간 팀장 6급 주무관), 3단계 (주 ․ 야 과장)

단계별 근무방법

근무방법 : 3단계 근무

구 분		제1단계(주의)	제2단계(경계)	제3단계(심각)
상 황 기 준		□호우주의보 발령 - 6시간 70㎜이상 □홍수 주의보 - 인도교 수위 4.5m도달시 □태풍경보 3급 - 초속 17～24m/	□호우경보 발령 - 6시간 110㎜이상 □홍수 주의보 - 인도교 수위 8.5m 예상시 □태풍경보 2급 - 초속 25～32m/s	□재해발생이나 예상시 □단수세대 다량 발생 □홍수경보 발령 - 인도교 수위 10.5m □태풍경보 1급 - 초속 33m이상
근 무 인 원	주간	4명 (급수 2명, 시설 2명)	4명 (상황실 4명)	9명 (상황실 9명) ※ 2개조 운영
	휴일및 야간	3명 (당직근무자 3명)	12명 (상황실4명, 사무실8명)	25명 (상황실9명, 사무실16명) ※상황실2개조, 사무실2개조
상 황 실 장		□ 평일주간 : 시설관리과장 □ 휴일,야간 : 당직 사령	□ 평일주간 : 시설관리과장 □ 휴일,야간 : 각조 과장	□ 평일 주간 : 각조 과장 □ 휴일,야간 : 각조 과장

1단계 근무  주간 : 시설관리과장외 4명

야간 ․ 휴일 : 당직 근무자

2, 3단계 근무 : 단계별 근무자 지정현황 (별첨 #1 ~ #6)

※ 평시 : 상황유지 (시설관리과장, 풍수해 담당)

Ⅳ				행 정 사 항

풍수해 대비 수방자재 구매 확보

배수지 ․ 가압장이 고지대에 위치, 사면붕괴 등 대비하여 수방 비상자재 비축 확보(기전팀 : 수방자재 구매)

비축자재 : PP 모래마대외 10종(소요예산 : 500만원)

‣ PP모래마대(소/1,000매, 대/100매), 덮개용 천막(10개), 비닐(10롤)

로프(10개), 재난안전선(10롤), 삽(20개), 곡갱이(20개), 모래(10㎥)

비옷(판초우의, 상하 20벌), 기타(렌턴, 장화 등)

‣ 예산비목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 재료비, 일반재료비

풍수해 대책 계획수립 시행 및 계획서 제출

본부 풍수해 대책를 참고 단계별 근무인원을 편성하여 풍수해 대책

수립시행

풍수해 대책 계획을 2014 . 5. 15일까지 본부 (시설과) 보고

배수지, 가압장, 공사장 등 주요 시설물 안전점검 강화

상수도 시설물 관리 별도 풍수해 대비 안전관리 점검계획 수립 시행

첨 부  1. 풍수해대책 단계별 근무자 지정, 시설장비현황 등 자료 (#1 ~ #17) 1부

2. ’14년 풍수해 관리 매뉴얼(강서) 1부

3. 풍수해 관리 매뉴얼 상황별 업무 및 담당자 지정 1부

4. 긴급누수복구 매뉴얼, 배수지 ․ 가압장 위기관리 매뉴얼  (용량초과 별도) 1부.  끝.