문서번호	시설보수과-3974
결재일자	2014.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	05/16 이규상
협조

정기점검보고서

(양화교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 양화교 (목동 110 ~ 양화 산4, 목동 122)

시설물개요	양화교 (폭 : 41m, 연장 : 215m) 서측 램프 (폭 : 11.3m, 연장 : 126m)	법정구분 1종		상태등급 B등급	준공년도 : 1979년 1987년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			류춘광
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			류춘광
			토목운영7급			조정갑

○ 점검일시 : 2014.5.15(목)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
상부	상행선(영등포측) A1 교명주 옆 보도(토공도로) 침하 발생	0.3m*0.7m		일상유지 보수완료

붙임 : 현황사진.  끝.

□ 현황사진 : 양화교 정기점검(2014.5.15)

1. 교명주 옆 보도(토공도로) 침하 발생

일상유지보수공사 보수완료(교명주 하부 틈새 몰탈 주입 보수하여 우수침투 방지)