문서번호	도로보수과-2320
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
최영서		국중진	05/20 정진오
협조
	주무관		김홍기

시도상 배수시설 일제점검 및 보수 추진

2014. 5.

성동도로사업소

(도로보수과)

시도상 배수시설 일제점검 및 보수 추진

노면의 빗물이 신속하게 배수되도록 시도상 불량 배수시설을 우기 전까지 보수하여 우기철 포트홀 저감

□ 추진배경

○ 노면에 고인 빗물로 아스콘 결합력이 약화되고 간극수압이 발생하여 우기철 포트홀 급증

○ 측구 구조물 파손으로 아스콘 포장체를 지탱하지 못할 경우 측구쪽으로 아스콘이 밀리는 현상 발생

○ 구도에 비해 시도 배수시설에 대한 자치구 관심이 부족하므로 사업소 점검 필요

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2014. 5. 21. ~ 5. 28.

※ 정비기간 : 2014. 5. 29. ~ 6. 20.

○ 점검반 편성 : 4개반 8명

담당지역	동대문구	성동구	광진구	중랑구
사업소(2명)	김홍기, 윤미향	과장, 최영서	홍수종, 정원근	하승환, 박성민

○ 대상시설물 : 빗물받이, 측구, 보차도경계석

○ 점검방법

- 2014년 노후포장도로 정비공사 구간 최우선 점검

- 주요간선도로, 포트홀 다발 도로 집중 점검

- 점검결과를 당일 담당자에게 제출하고 시급한 사항은 자치구 즉시 조치 요구

□ 중점 점검사항

○ 빗물받이

- 이토실 이물질 제거 상태

- 함몰, 찌그러짐, 배수관과의 접합 상태

- 간격 적정성(간격 20~25m, 교차로 모서리 지점 설치 등)

○ 측구

- 배수 구배의 적정성(물고임) 여부

- 골재분리, 균열, 파괴 등 파손 상태

- 침하 또는 들뜸 여부

○ 보차도경계석

- 파손 여부 및 측구와 이격상태

□ 조치방안

○ 조치가 시급한 사항(도로 공동 및 함몰)은 전화로 즉시 정비 요구

○ 그 외 적출사항은 총괄담당이 수합하여 정비 요청 공문 시행

○ 정비 요구사항 조치 여부 확인철저

○ 취약 시설물에 대한 지속적 순찰, 관리

첨  부 : 점검결과표(양식) 1부.  끝.