문서번호	신물질분석과-1107
결재일자	2016.8.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장	수질분석부장
권학선		안재찬	08/03 김복순
협 조
	주무관			이인자
	주무관			김준일
	주무관			정관조

2016년 상반기

연구과제 자문 결과 보고

2016. 7.

서울물연구원 수질분석부

(신물질분석과)

2016년 상반기 연구과제 자문 결과보고

현재 추진중인 우리 부서내 연구과제의 내실 있는 연구수행 및 현장 적용 가능 성과 도출을 위하여 상반기 전문가 자문을 실시하고 그 결과를 보고드림

▢ 추진근거

❍ 서울물연구원 연구개발업무 운영규정 (2015.12.18.)

❍ 2016년 상반기 연구과제 자문회의 개최 안내(수질연구과-4345, ’16.6.9)

❍ 2016년 상반기 연구과제 자문실시 계획(신물질분석과-850, ’16.6.10)

▢ 개요

❍ 대상 연구과제 : 총 7건 중 4건 대상

번호	구분		연구기간	연구과제 명	책임 연구원	금회 자문 대상	비고
1	자체	연속	‘13.07 ~ ’16.06	상수도계통에서 비스페놀 조사연구	정관조	O
2		신규	’16.04 ~ ’17.03	미규제 신종물질의 상수도 계통 단계별 거동연구	권학선	O
3		신규	’16.04 ~ ’17.03	비스페놀A 등 내분비계 장애물질의 온라인 전처리 분석법 연구	김준일	O
4		신규	’16.04 ~ ’18.03	GC/MS/MS를 활용한 물속 향장류 분석법표준화 및 원정수 분포조사	이인자	O

※ 제외대상

· 국책 2과제 : 과제 주관기관 외부 최종평가 발표 완료

· 자체 1과제 : ’16년 6월 시작과제 (’16년 11월 하반기 실시)

❍ 자문위원 : 2인

(경희대학교 홍종기 교수, 한국과학기술연구원 표희수 박사)

❍ 자문방법 : 서면자문

❍ 자문일시 : 2016. 6.16.(목) ~ 6.22.(수)

▢ 자문 의견 및 검토 결과 (※ 세부사항 : 붙임4 참조)

❍ 상수도계통에서 비스페놀 조사연구 (책임연구원 : 정관조)

- 연구결과부분 HQ는 위해도 지수보다는 위험지수로 표현하는 것이 바람직

⇒  화학물질 위해성평가의 구체적 방법 등에 관한 규정(국립환경과학원 고시 제2014-48호)에 의거하여 □유해지수(hazard quotient)□로 통일

- 갱생 수도관의 경우 용출 특성은 수온, pH, 용출 시간 등 여러 가지 요인이 있을 수 있으므로 다양한 파라미터에 등 용출 특성 및 제거율 산정에 필요한 조건 변화 자료 분석 필요

⇒ 위생안전기준에 의거 재료연구과와 공동으로 수행한 수도관 용출시험 분석결과를 최종보고서에 반영 계획

(수온, pH, 용출시간에 따른 BPA 용출 시험은 연구기간이 ‘16. 6. 30일로 종료됨에 따라 추진이 어려운 실정이며, 향후 추가 시험시 반영)

- 원수에서 bisphenol-A가 검출되었는데 정수에서 검출되지 않았다면, 이 화합물의 정수과정에서 제거 메카니즘 제시시 더욱 안전한 물관리 기반자료가 됨

⇒ 관련 문헌(논문 등)을 검토하여 BPA의 정수처리에서의 염소와 오존에 의한 물리화학적인 변화(염소반응 부산물, 오존 반응 부산물 등) 및 반응 메카니즘을 고찰 반영

❍ 미규제 신종물질의 상수도 계통 단계별 거동연구 (책임연구원 : 권학선)

- 카페인 대사체로 검출된 1,7-디메틸잔틴 외 3,7-디메틸잔틴이 있으므로 추가 분석시 시료에 표준품 첨가를 통한 회수조건 검증 필요

⇒ 카페인과 1,7-디메틸잔틴 모두 원수에서 일부 검출되는 항목이기는 하나, 정수처리과정에서 모두 제거된 항목임. 개별 분석법 확립은 효과적이지 못하므로, 기 확립된 동시분석을 이용하여 3,7-디메틸잔틴에 대해 분석법 확립 시도

- 염소 오존 소독을 통한 제거 효율 조사는 제거인지, 혹은 변형인지를 구분해야 함. 가급적 orbitrap과 같은 고감도 full scan이 가능한 기기로 정성확인 필요

⇒  산화에 의한 Transformation에 대해  orbitrap 이용하여 검토

- 응집 침전의 효율성은 기본적으로 물에 대한 용해도 및 분자크기와 수온, pH 등이 주 요인이지만 이외에도 응집제와 친화도, 물질 자체의 응집도 등도 영향을 줄 수 있음

⇒  대상물질 각 항목 특성에 따른 응집·침전 쟈테스트 시험에 반영

❍ 비스페놀A 등 내분비계 장애물질의 온라인 전처리 분석법 연구 (책임연구원 : 김준일)

- 검출한계 및 정량한계는 과제의 목적에 맞게 설정하면 됨. 규제나 감시를 목적으로 할 경우 0.1 μg/L 수준이면 충분. 위해도 평가 등을 목적으로 할 경우는 가급적 검출한계를 낮추는 것이 바람직

⇒  회수율을 높일 수 있는 전처리 조건을 찾고, 질량분석기의 이온소스 조건을 최적화하여 분석항목의 감도를 개선한 후 필요시 감도개선에 악영향을 주지 않는 한도에서 시료량 증가 예정. 분석법이 확립된 후 검출한계 및 정량한계 재검토

- 온라인 고상추출법의 활용성은 점점 더 커질 것으므로, 온라인 고상추출법에서도 모든 항목이 용리되지 않으므로 컬럼스위칭을 이용한 방법 활용 추천

⇒ 용리되지 않는 항목이 있을 경우 C18 농축컬럼 외에 HLB, MCX, PLRP-s 등 다른 소재의 농축컬럼 조합사용

❍ GC/MS/MS를 활용한 물속 향장류 분석법표준화 및 원정수 분포조사 (책임연구원 : 이인자)

- HS-SPME는 휘발성이 작은 경우 검출되지 않는 경우가 있으므로, 효율증대를 위해 직접 담금법 사용, 염석효과 증가, 교반시간과 온도를 증가, 시료 주입 온도를 높이고 주입시간을 약간 감소시키는 방법, 시료량 등 다양한 시도를 해 볼 필요가 있음

⇒ 파이버종류, 염석제의 양, 교반시간과 온도 등의 분석조건 최적화 시험을 추가 수행

- 알레르기 유발 향장 물질을 가능하면 24종 화합물 스크리닝법 개발로 진행 필요

⇒  SPE 전처리 방법으로 알레르기 유발 향장류 24종 스크리닝이 가능 여부 검토

붙임 : 1. 보안서약서	1부

2. 서명자문위원 명단	1부

3. 자문결과	각 1부

4. 자문결과 반영여부 검토  1부. 끝.