문서번호	시설관리과-13207
결재일자	2014.5.20.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
이해승	최명익	나태산		05/20 안운길
협 조
	행정지원과장		서경만
	요금과장		이영필
	현장민원과장		김용운
	급수운영과장		김영삼
	주무관		조규환

2014년 여름철 풍수해 대책 추진계획

2014. 5

중부수도사업소

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 여름철 풍수해 대책 추진계획

2014년 여름철 풍수해 재난에 사전 점검․정비하고 재난 발생시

인명 및 재산피해를 최소화하기 위해 풍수해 대책을 수립하고 풍수해

대책 상황실을 운영코자 함.

Ⅰ. 수방대책 사전 준비

1

취약시설 사전정비 점검

주요 시설물 및 공사장 : 총 102개소

계	시설물			공사장
	배수지	가(증)압장	현수관로	경전철	송배수관
102	24	44	23	2	9

교량 현수관 : 23개소 0.9km, 경전철 공사장 2개소 L=642m

점검 및 정비기간 : 2014. 03. 01 ～ 05. 30

1차 : 2014. 03(해빙기 안전 검검과 병행실시)

2차 : 2014. 05. 12 ~ 05. 30까지(정비 완료)

점검인원

배수지․가압장 시설물 : 지역담당 및 순찰반 8개조 16명

공사장 : 지역 공사담당 및 시설관리공단 4개조 8명

주요점검 사항

상수도 시설물 점검

- 시설물 안전상태 등 이상유무 확인

- 기타 시설물에 대한 수해 발생 시 우려되는 재해예방 등

공 사 장

- 수해대비 인력확보 및 비축자재, 장비 등 작동여부

- 공사장 절개지 및 절성토 법면에서의 상수도시설물 손괴등  조사

세부 점검사항

상수도 시설물 안전점검

- 배수지, 가압장 안전점검

- 점검사항

․ 구조물 내 내․외수 유입으로 인한 침수 가능 여부

․ 자동 배수펌프 정상 작동 여부

․ 수전설비 케이블 및 변압기등 이상여부

․ 배수지,가압장 펌프설비 및 기기 이상여부

․ 시설물 주변 법면 및 절개지 등 붕괴 여부

․ 축대, 옹벽 균열 파손 여부 등

- 집중호우 시 침수위험 시설물 개선조치

․ 침수위험 시설물 보수․보강

․ 출입문을 수밀성으로 견고하게 설치

․ 저지대에 위치한 가압장은 모래마대, 비닐, 양수기 등을 확보 유사시 대비

공사장 안전점검

- 점검대상 : 현재 진행중인 공사현장

- 주요 점검사항

․ 공사장 배수처리시설 확보 상태

․ 공사안내판 및 공사장 안전시설 설치여부

굴착면 붕괴 및 주변 지반침하 등 재해예방 조치 등 확인

․ 대형 제수변실 등 밀폐공간은 환기여부, 보호장비 등 확인

․ 저지대 침수 방지대책 이행상태 및 태풍, 강풍 및 낙하사고 대비실태

․ 공사장 주변 교통대책, 안내간판, 보행자 통로, 안전휀스 등 설치 및

관리상태

․ 현장 안전요원 상시 배치 여부

․ 기타 작업안전 수칙 준수 여부

순찰점검 강화

- 추진기간 : 2014. 5. 15 ~ 10. 15(5개월간)

- 사전 안전점검 : ‘14. 5. 12 ~  5. 30

- 상시 안전점검 : ‘14. 6. 01 ~ 10. 15

- 순찰대상 : 공사장, 주요시설물, 청사 등

- 순찰시 중점점검 및 조치사항

․ 공사장, 시설물 점검 및 안전조치

․ 기타 위험요인 사전제거

※ 경전철(우이~신설) 공사장 3,4공구  2개소 L=642m

경계근무 철저

- 당직근무 철저

․ 당직자 정위치 근무 및 지휘보고체계 확립

․ 당직순찰 및 연동확인 철저

- 주요시설 등 자체 경계․경비활동 강화

․ 외부출입자 통제, 주요지점 경계근무 및 순찰 철저

․ 청사, 배수지, 가압장 등

․ 재난, 화재 등 취약 대상시설에 대한 소방안전점검 및 현장순찰 강화

- 유사시 즉각 대응태세 확립

․ 사건, 사고 등 주요동향 신속보고

․ 긴급상황에 대비한 비상연락체계 확립

․ 복구업체, 구청, 경찰서, 소방서, 한전, 시공회사 등

2

수방장비 확보

양수기 35대

긴급 누수복구업체 12대, 상수도 공사업체 23대

작업차량 16대

수도사업소 5대, 긴급 누수복구업체 및 상수도 공사업체 11대

3

비상 급수차량 확보

수도사업소 보유 급수차 1대

2.5톤 1대 보유(필요시 본부에 지원요청 : 각 사업소 1대씩 보유)

사업소 관할 소방차(24대) 활용

필요시 사용협조(중부, 종로, 성북, 용산 소방서)

- 각 소방서 물탱크차 6대 보유

병물아리수 확보

생 산 량 : 86,000병/일, 영등포정수센터 생산

- (규격 : 350㎖, 500㎖, 1,800㎖)

- 비 축 량 : 200,000병(350㎖ 기준)

- 운반차량 : 사업소 보유차량 운반

※ 중부수도사업소 비축량 : 10,000병 1,800㎖(창고보관)

4

긴급 동원업체 지정

총 29개 업체 지정

긴급누수 : 2개 업체(긴급 누수복구)

연간단가 업체 : 9개 업체(시설물 등 연간단가 업체)

기전시설 : 18개 업체(수배전반, 모타펌프, 전기공사 등 복구)

5

유관기관 비상연락체계

자 치 구 : 종로구청, 중구청, 용산구청, 성북구청

경 찰 서 : 종로경찰서, 중부경찰서, 혜화경찰서

전력공사 : 한국전력

통신공사 : KT 한국통신

도시가스 : 한국가스공사, 예스코

도로사업소 : 북부도로관리 사업소

Ⅱ. 수방대책 상황실 운영

상황실 운영

수방기간 : 2014.05.15 ～ 10.15(5개월)

24시간 상황실 운영

◈ 기상 상황에 따라 3단계 근무

◈ 1단계 : 주간(수방담당자), 야간(당직근무자)

◈ 2단계 : 주간  1개조 4명(상황실), 야간 12명(상황실 4명, 각 부서 8명)

◈ 3단계 : 주간 2개조 8명(상황실), 야간 24명(상황실 8명, 각 부서 16명)

상황실 운영

비상발령 근무통보(지시)

평일 주간 : 수방 담당부서(시설관리과)

휴일, 야간 : 당직 책임자

근무조직

			소 장
			상황실장
총괄반			행정반			비상급수반			긴급복구반
- 방재(풍수해) 응급복구 대책 업무 지원 - 방재(풍수해) 응급복구에 관한 각종 보고자료 수합. 정리 - 상황판 관리에 관한 사항 - 피해상황전파(해당 시설별 관할구청에 통보) - 관계부서간의 수해대책에 관한 협의사항			- 사무실 및 차량의 관리, 통신망구성 및 유지관리 사항 - 방재(풍수해)요원의 근무 지정 협조 및 복무에 관한 사항 - 방재(풍수해)응급복구에 따른 각종 행정 지원 - 조직 및 운영관리 - 방재(풍수해) 사전대책 점검 - 방재(풍수해) 활동 점검 - 방재(풍수해)근무상태 점검 - 타 실무반에 속하지 아니한 사항 - 본부운영, 예산집행, 예산 편성 및 회계에 관한 사항			- 재해지역 급수지원 - 급수차 운행 및 수계조절 - 공사장 수방단 지휘 감독 - 기타 이에 준하는 사항 중 수방단 지휘			- 재해로 인한 배급수관 파손시 응급복구 및 지원 - 복구용 중기동원에 관한 사항 - 재해로 응급조치 장비동원 및 종사 명령에 관한 사항 - 응급조치의 지시 협조에 관한 사항 - 분야별 복구 계획서 작성에 관한 사항 - 피해상황 현지조사 - 피해분야별 내역서 작성 및 응급조치사항 보고자료 작성 - 복구장비 수송에 관한 사항 - 기타 이에 준하는 사항

※ 상황실장 : 1단계, 2단계(주 ․ 야간 : 팀장,  6급 주무관),  3단계(주 ․ 야 과장)

단계별 근무

근무방법 - 3단계 근무

구 분		제1단계(주의)	제2단계(경계)	제3단계(심각)
상 황 기 준		• 호우주의보 발령시 - 6시간 70㎜이상 - 2시간110㎜이상 예보 • 홍수 주의보 - 한강대교 4.5m 도달시 • 태풍경보 3급 - 초속17～24m/s	• 호우경보 발령시 - 6시간 110㎜이상 - 12시간 180㎜이상 예보 • 홍수 주의보 - 한강대교 8.5m 예상시 • 태풍경보 2급 - 초속 25～32m/s	• 홍수경보 발령시 - 한강대교 10.5m 예상시 • 재해발생 및 예상시 • 태풍경보 1급 - 초속 33m이상 • 단수세대 다수 발생
근 무 인 원	주간	수방담당자	4명 (상황실 4명) ※ 1개조 운영	8명 (상황실 8명) ※ 2개조 운영
	휴일및 야간	3명 (당직근무자 3명)	(상황실4명, 사무실 1개조 8명 근무)	(상황실8명, 사무실 2개조 16명 근무)

- 1단계 근무 : 주간(수방담당자), 야간․휴일 : 당직 근무자

- 2, 3단계 근무 : 단계별 근무자 지정현황 (별첨)

Ⅲ. 수해발생 시 비상급수 대책

1

가압장․ 배수지 재해발생 시

공급시설 현황 - 68개소

구 분	계	배수지	가압장	증압장	비 고
개 소	68	24	18	26

급수공급 방안

급수체계 전환 급수

⇒ 수계간 제수변 등을 조절하여 직결급수 전환 등

고지대 등 수계전환 불가능 지역 급수차량 운영 급수공급

⇒ 고층APT는 급수차를 활용(전기펌프설치)연속급수 및 병물아리수 수송

차량으로 운반하고, 고압살수차, 이삿짐용 사다리차를 이용하여

급수공급

⇒ 고지대 등은 사업소 작업차량을 이용하여 직접 병물아리수 공급

⇒ 소방차 등 유관기관 협조 급수 공급 등

2

송배수관 재해 발생 시

시설현황 - 2,151㎞

구 분	계	송수관	배수관	급수관
연장(㎞)	2,151	103	1,493	555

급수공급 방안

수계 간 또는 관로 간 제수변 조절로 수계 전환하여 단수지역

최소화

▷ 긴급 누수복구업체 동원 신속 복구

단수지역 급수차 및 작업차량 지원 급수

(병물아리수 운반차량 및 비상급수차량 등 가동)

3

이재민 발생 시 비상급수

비상급수 공급

급수차에 의한 운반급수

▷ 동원가능 차량 : 사업소 급수차 1대

병물아리수 공급(영등포정수센터 생산)

▷ 최대 생산능력 : 86,000병/일(350㎖, 500㎖, 1,800㎖)

▷ 긴급발생시 지원요청 (중부수도사업소⇒영등포정수센터)

※ 중부수도사업소 비축량 : 10,000병 1,800㎖(창고보관)

단수 시 홍보활동 강화

자치구 및 상수도 홈페이지 게재

지역신문 및 유선방송 등을 활용 홍보

유관기관 자치구, 소방서 및 120번 안내 홍보

통합전송시스템 활용 실제 단수대상 가구를 선택 홍보

동사무소에 홍보 및 병물 아리수를 비치 등

Ⅳ. 행정 사항

수방계획수립 시행 및 계획서 제출

자체 수방계획서 2014. 05. 20일까지 본부(시설과) 보고

▷ 수해피해 및 급수에 지장이 없도록 배수지, 가압장, 공사장 점검

강화

풍수해 단계별 근무체계유지 및 사업소 상황실 운영(2층 소회의실)

담당 시설물에 대하여 안전점검 후 복명서 제출

첨 부 : ###################################.         끝.