문서번호	물관리정책과-7783
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질정책팀장	물관리정책과장
장지선	정미선	05/21 배광환

한강 조류(藻類)측정 결과보고

(2014년 4월)

2014. 4

도시안전실

물관리정책과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

한강 조류(藻類)측정 결과보고

(2014년 4월)

○ 2014. 4월 평균 조류측정 결과

- 클로로필-a : 잠실상류 15.4㎎/㎥, 잠실하류 19.0㎎/㎥

- 유독남조류 : 잠실상류 0cells/㎖, 잠실하류 0cells/㎖

- 냄새물질(상류) : 지오스민 3.1ng/L, 2-MIB 1.5ng/L

⇒ 조류주의보 발령기준 미만, 잠실하류는 미측정(14월~익년4월)

※ 조류경보 발령기준

구 분		조류주의보	조류경보	조류대발생
클로로필-a (㎎/㎥)		15이상	25이상	100이상
남 조 류 (세포/㎖)		500이상	5,000이상	106이상
냄새물질 (ng/L)	지오스민	20	500	1,000
	2-MIB	20	50	100

○ 2014. 5월 조류발생 예측

- 예년과 최근자료 추의를 볼 때 유독남조류 및 냄새물질은 기준이내를 유지할 것으로 예측되나, 수온이 전년에 비해 높고 강수량이 낮아 지속적인 관찰이 요구됨

□ 4월 기상현황

○ 평균 수온 : 14.6℃

- 전년('13년 4월 : 10.7℃)보다 3.9℃ 높음

○ 강수량 : 31.0㎜ (누적 : 67.4mm)

- 전년('13년 4월 : 71.7㎜)보다 40.7㎜가 적음

○ 팔당댐 평균 방류량 : 234.3㎥/sec

- 전년('13년 4월 : 372.2㎥/sec)보다 137.9㎥/sec가 적음

○ 강우일수 : 5일

- 전년('13년 4월 : 15일)보다 10일 적음

□ 4월 조류측정 결과

○ 클로로필-a 항목

- 잠실수중보 상류는 전월보다 증가하고 있으나, 전년 4월에 대비 상·하류 모두 감소한 것으로 나타났음

- 월평균 측정값

[단위 : ㎎/㎥]

측정지점	전 월 ('14년 3월)	금 월 ('14년 4월)	전 년 ('13년 4월)	예 년 ('00~'10 4월)
잠실수중보 상류 (강북취수장~풍납취수장)	14.3	15.4	20.9	33.0
잠실수중보 하류 (성수대교~성산대교)	-	19.0	22.6	27.9

※ 발령기준 : 주의보(15㎎/㎥ 이상), 경보(25㎎/㎥ 이상), 대발생(100㎎/㎥ 이상)

- 발생추이

○ 유독남조류 항목

- 잠실수중보 상․하류 모두 유독남조류가 발견되지 않고 있음

- 월평균 측정값

[단위 : 세포수/mL]

측정지점	전 월 ('14년 3월)	금 월 ('14년 4월)	전 년 ('13년 4월)	예 년 ('00~'10 4월)
잠실수중보 상류 (강북취수장~풍납취수장)	0	0	0	39
잠실수중보 하류 (성수대교~성산대교)	-	0	0	27

※ 경보기준 : 주의보(500세포/mL 이상), 경보(5,000세포/mL 이상), 대발생(106세포/mL 이상)

- 발생 추이

○ 냄새물질 항목

- 전월대비 지오스민, 2-MIB 모두 상승하였으나 기준 이내로 발생하고 있음

- 월평균 측정값

[단위 : ng/L]

측정지점	전 월 ('14년 3월)		금 월 ('14년 4월)
	지오스민	2-MIB	지오스민	2-MIB
잠실수중보 상류 (강북취수장~풍납취수장)	2.7	2.4	3.1	1.5

※ 경보기준(ng/L)

- 지오스민 : 주의보(20이상), 경보(500이상), 대발생(1,000이상)

- 2-MIB  : 주의보(20이상), 경보(50이상), 대발생(100이상)

○ 종합의견

- 수온저하로 남조류는 발생하지 않고 있으며, 냄새물질은 기준이내를 유지하고 있음

□ 2014. 5월 조류발생 예측

○ 5월 예측의견 : 조류주의보 기준이내 유지

- 예년과 최근자료 추이를 볼 때 유독남조류 및 냄새물질은 기준이내를 유지할 것으로 예측되나, 전년에 비해 수온이 높고 강수량이 낮아 지속적인 관찰이 요구됨

붙임  지점별 조류현황 1부.  끝.