문서번호	도로시설과-9191
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		한강교량팀장	도로시설과장
김귀용		하현석	05/23 이용심
협조

성산대교 성능개선사업 재하시험 실시계획 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

도시안전실

(도로시설과)

성산대교 성능개선사업 재하시험 실시계획 검토보고

성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계 용역 시행중 구조물의 실거동을 측정함으로써 대상구조물의 정․동적 거동특성을 파악하고 공용 내하력을 평가하기 위하여 실시하는 재하시험계획 검토보고 사항임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계 용역

○ 개    요 : 구조안전성 검토, 기본 및 실시설계(L=1,455m, B=27~39m)

○ 용역기간 : 2013.11.1 ~ 2015.4.24 (1차 계약기간 : 2014.3.30)

○ 용 역 비 : 2,206백만원(1차 1,850백만원)

○ 용 역 사 : ㈜평화엔지니어링 외 3개사

□ 재하시험의 목적

○ 교량의 정적 및 동적 실거동 분석

○ 해석값과 실측값을 통한 응답비 비교 분석

○ 충격하중에 따른 동적특성 파악

○ 내하력 평가를 위한 응력보정계수 도출

□ 재하시험 개요

○ 재하시험 일시 : 2014. 5. 28(수)  0시 ~ 5시

○ 재하시험 구간

- 남단 접속교(PSCI형식, 30m구간) : p16~p17 구간

․ 경간 중앙이 최대 정모멘트 발생부위

- 남단 J1램프(PSCI형식, 25m구간) : p3~p5 구간

․ 경간 중앙의 최대 정모멘트부와 지점의 최대 전단력 발생위치

○ 재하시험 소요예산 : 약25,521천원

○ 재하시험 위치도

□ 검토사항

○ 기존 재하시험 실시현황

- 실시시기 : 2011년 정밀안전진단시

- 시험구간

․ 본교 S5경간 - 아치트러스 및 현수경간 단부

․ 북단접속교 S1경간 – SPG(플레이트 거더교)

○ 금회 재하시험 실시사유

- 2006년 및 2011년에 실시한 재하시험은  본교(S5경간)와 북단접속교 (S1) 동일 장소 SPG(플레이트 거더교)구간에서 실시한 사항으로

- 금회 실시구간은 PSCI형식인 남단 접속교 및 램프구간에서 구조물의 실거동을 측정하여 대상구조물의 정․동적 거동특성을 파악하고 공용 내하력을 평가하기 위하여 재하시험을 실시코자 함

○ 재하시험 소요예산 검토

- 용역사에서 요청한 재하시험 소요예산은 안전점검 및 정밀안전진단 대가기준에 의거 인접시설물이 있는 경우 70% 적용 및 낙찰율 반영

- 용역사 요청금액 35,329천원 (적용금액 : 25,521천원)

□ 조치사항

○ 용역사에서 보고한 사항대로 재하시험을 실시토록 통보하여 구조물의 실거동을 측정하여 대상구조물의 정․동적 거동특성을 파악하여 공용 내하력을 평가 하도록 하여 용역수행 업무에 참고토록 하고,

○ 재하시험에 소요되는 비용(약25,521천원)은 향후 설계변경시 반영코자 함

붙 임  1) 기 재하시험 위치도 1부

2) 성산대교 재하시험 계획서 1부.  끝.