문서번호	기전과-6459
결재일자	2014.5.26.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
하상철		한영호	05/26 박재경
협조
	주무관		안종덕

2014년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)

작업지시 (1차) 완료 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

강서도로사업소

기전과

2014년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)

작업지시(1차) 완료결과보고

아름다운 서울의 야경 연출을 위해 한강교량 상에 설치하여 관리중인

경관조명의 「한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)」1차 작업지시

완료에 따른 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 경관조명 시설현황

시설명 계	성산대교	가양대교	행주대교	비고
1,236	378	528	330

※ 경관조명 소등 현황 : 행주대교 경관조명 330등(전원차단 상태)

- 소등 근거 : 한강교량 경관조명 소등[ 도로시설관리과-1356(2011.1.31)]

- 소등 기간 : 2011.2.1 ~ 별도 지시시까지

□ 부점등 보수 작업지시내용

● 지시번호 : 2014 - 01〔기전과-5011호(2014.04.24)〕

● 공 사 명 : 2014년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)

● 작업기간 : 2014. 04. 24 ~ 2014. 05. 23

● 공사업체 : ###################

□ 경관조명 부점등 보수내용

- 램  프 교체 : 94개(성산대교 37개, 가양대교 57개)

- 안정기 교체 : 38개(성산대교 14개, 가양대교 24개)

교 량	경관조명 종류	시설 수량	금회 교체수량		비고
			램프	안정기
가양대교	MH 400W/HPI-T	88	14	4
	MH 250W/HPI-T	124	17	6
	MH 150W/CDM-TD	288	26	14
성산대교	CDM 70W	54	4	3
	MH 250W/HPI-T	36	3	1
	NH 250W/SON-T	108	12	4
	MH 400W/HPI-T	144	14	5
	NH 400W/SON-T	36	4	1

□ 선로절연 및 등기구 세척작업내용

- 선로절연 보수 : 가양대교 9개소

- 등 기 구 세척 : 94등(성산대교 37등, 가양대교 57등)

□ 작업지시 및 물량 변동사항

- 1차작업지시 : 부점등 등기구세척(가양대교 40개소, 성산대교 20개소)

- 실제 보수실적 : 부점등 총 132개(램프 34개, 안정기 38개 증가)

※ 작업지시시 원거리에서 파악한 부점등으로 실제 작업시 수명이 다한  램프,안정기       교체로 인한 물량 증가로 1차작업지시에 증가분을 반영하여 처리코자 함.

붙임 : 작업완료 보고서 1부.   끝.