문서번호	시설보수과-4120
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
이종욱		代김종성	05/27 신동헌
협조

수방시설 및 수해 취약시설 점검결과

2014. 5.

서부도로사업소

(시설보수과)

수방시설 및 수해 취약시설 점검결과

2014년 우기를 대비하여 우리사업소 관내 수방시설 및 수해취약시설에 대한 일제 점검.정비 시행결과 보고임

□ 추진경위

◦ ’14년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약시설 일제 점검.정비시행 (하천관리과-1879, ‘14.2.6)

◦ 수방시설 및 수해취약시설 일제 점검.정비계획 (시설보수과-1089, ‘14.2.12)

◦ 수방시설 및 수해취약시설 점검결과 보고 (시설보수과-2382, ‘14.3.28)

□ 점검대상 시설물

○ 관내 도로시설물 106개소

구분		계	한강교량	일반교량	고가차도	입체교차	복개	터널	지하차도
계		106	4	47	22	2	12	5	14
법정	1종	27	4	6	7	-	5	4	-
	2종	35	-	9	10	-	6	1	9
법정외		45	-	32	5	2	1	-	5

□ 점검 및 정비기간

◦ 1차 : 2014.2.17 ~ 3.21

◦ 2차 : 2014.3.30 ~ 4.15 1차점검결과 미조치된 사항 점검 및 조치

◦ 3차 : 2014.5.23.까지 2차에 걸쳐 미조치된 사항 위주로 점검 및 조치

□ 점검결과

◦ 지적 및 조치건수

분야별	지적 및 조치건수
	계	조치완료	조치예정
계	38	29	9
시설물정비	17	11	6
기전시설	1	1	-
배수로정비	18	16	2
집수정준설	1	-	1
기 타	1	1	-

※ 미조치사항

- 시 설 물(6) : 중암교, 서울역고가, 퇴계로지하차도, 홍제천복개2구간,
마포구 중동 395차도옹벽, 남가좌동 224-291 차도옹벽

- 배 수 로(2) : 양화대교, 마포대교

- 집 수 정(1) : 퇴계로 지하차도

□ 지적사항 조치 계획

◦ 조치완료 : 배수로 주변 오물적치 사항은 시설관리원으로 지속조치

◦ 조치예정 : 미 조치사항에 대하여 수해 피해가 발생하지 않도록 순찰강화 및 빠른 시일내 정비완료

붙임 : 수방시설 및 수해 취약시설 일제점검 및 정비결과 1부.  끝.